# Montage von Einzelteilen

- Entnehmen Sie alle mitgelieferten Teile vorsichtig aus ihrer Verpackung.
- Entfernen Sie sämtliches Packmaterial vom Elektrogerät und vom mitgelieferten Zubehör.

- Beachten Sie zur Arbeitserleichterung bei der Montage der mitgelieferten Geräteelemente, dass sich das Elektrowerkzeug in Transportstellung befindet.

## Sägetischverlängerungen montieren (siehe Bild A1)

Zur zusätzlichen Sägetischverbreiterung können Sie sowohl links als auch rechts am Elektrowerkzeug Sägetischverlängerungen montieren.

- Schrauben Sie die Sicherungsschrauben (43) mit einem Kreuzschlitzschraubendreher aus den Sägetischverlängerungen.
- Kippen Sie das Elektrowerkzeug.
- Schieben Sie die Sägetischverlängerungen (16) an beiden Seiten des Elektrowerkzeugs bis zum Anschlag in die dafür vorgesehenen Bohrungen.
- Zur Auszugssicherung schrauben Sie die Sicherungsschrauben (43) wieder in die Sägetischverlängerungen.

## Werkstückauflagen montieren (siehe Bild A2)

Die Werkstückauflagen (17) können links, rechts oder vorn am Elektrowerkzeug positioniert werden. Das flexible Stecksystem ermöglicht Ihnen eine Vielzahl an Verlängerungs- oder Verbreiterungsvarianten (siehe Bild G).

- Stecken Sie je nach Bedarf die Werkstückauflage (17) in die Aufnahmen (44) am Elektrowerkzeug oder in die Aufnahmen (45) der zweiten Werkstückauflage.

- Tragen Sie das Elektrowerkzeug niemals an den Werkstückauflagen.
  Verwenden Sie beim Transportieren des Elektrowerkzeuges nur die Transportvorrichtungen.