# Указания по применению

##

Луч лазера указывает на линию распила пильного диска. Это позволяет очень точно располагать заготовку для раскроя, при этом не требуется открывать маятниковый защитный кожух.

- Для этого следует включить лазерный луч с помощью выключателя (36).
- Выровняйте разметку на заготовке по центру лазерной линии.

Указание: перед началом пиления проверьте, правильно ли указывается линия распила. При интенсивной эксплуатации настройка лазерного луча может сбиться .

##

Максимальные параметры заготовок:

Горизонтальный угол распила | Вертикальный угол распила | Высота х ширина [мм]
--- | --- | ---
0° | 0° | 90 x 310
45° | 0° | 90 x 210
0° | 45° (слева) | 45 x 310
45° | 45° (слева) | 45 x 210
0° | 45° (справа) | 35 x 310
45° | 45° (справа) | 35 x 210

Заготовки небольшого размера (= все заготовки, которые могут быть закреплены слева или справа от пильного диска с помощью прилагающейся струбцины (20)): 130 x 50 мм (длина x ширина)

Глубина пропила макс. (0°/0°): 90 мм

##

Для простого отрезания заготовок с одинаковой длиной можно использовать продольный упор (26).

- Ослабьте зажимной винт (57) и переместите продольный упор (26) в сторону направляющей рейки (58) на необходимую длину заготовки.
- Снова туго затяните зажимной винт (57).

Крупные заготовки:

- Ослабьте барашковый винт (59) и выдвиньте направляющую рейку (58) наружу до упора.
- Снова туго затяните барашковый винт (59).
- Установите продольный упор (26) на необходимую длину заготовки.

Пиление без продольного упора:

- Ослабьте зажимной винт (57) и переместите продольный упор (26) в сторону направляющей рейки (58) полностью наружу.
- Поверните продольный упор на 90°, так, чтобы он был вровень с упорной планкой (18).
- Снова туго затяните зажимной винт (57).

##

Для выпиливания пазов необходимо переставить ограничитель глубины.

- Поверните ограничитель глубины (22) наружу.
- Установите кронштейн с помощью рукоятки (5) в нужное положение.
- Отрегулируйте юстировочный винт (23) так, чтобы его конец касался ограничителя глубины (22).
- Осторожно поднимите кронштейн рабочего инструмента.

##

Для обработки изогнутых или круглых заготовок Вы должны зафиксировать их с целью предотвращения скольжения. На линии реза не допускается возникновение зазора между заготовкой, упорной рейкой и столом.

При необходимости следует изготовить специальный крепеж.

##

При длительной эксплуатации электроинструмента плита-вкладыш (10) может износиться.

Неисправная плита-вкладыш подлежит замене.

- Приведите электроинструмент в рабочее положение.
- Выкрутите винты (60) с помощью обычной крестообразной отвертки и снимите старую плиту-вкладыш (10).
- Вставьте новую плиту-вкладыш и снова туго затяните винты (60).