# Ρύθμιση οριζόντιας φαλτσογωνιάς

- Θέστε το ηλεκτρικό εργαλείο στη θέση εργασίας.

## Ρύθμιση οριζόντιας στάνταρ φαλτσογωνιάς (βλέπε εικόνα J)

Για τη γρήγορη και ακριβή ρύθμιση των συχνά χρησιμοποιούμενων οριζόντιων φαλτσογωνιών στο τραπέζι πριονίσματος προβλέπονται εγκοπές (15):

αριστερά | δεξιά
--- | ---
0°
45°, 22,5°, 15° | 15°, 22,5°, 45°

- Λύστε τη λαβή ακινητοποίησης (12), σε περίπτωση που είναι σφιγμένη.
- Πατήστε το πλήκτρο ακινητοποίησης (11) προς τα κάτω και γυρίστε το τραπέζι πριονίσματος (29) από τη λαβή ακινητοποίησης προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, μέχρι ο δείκτης γωνίας (14) να δείξει την επιθυμητή οριζόντια στάνταρ φαλτσογωνιά.
- Αφήστε το πλήκτρο ακινητοποίησης (11) ξανά ελεύθερο. Το τραπέζι πριονίσματος πρέπει να ασφαλίσει αισθητά στην εγκοπή.
- Σφίξτε ξανά τη λαβή ακινητοποίησης (12).

## Ρύθμιση οποιασδήποτε οριζόντιας φαλτσογωνιάς

Η οριζόντια φαλτσογωνιά μπορεί να ρυθμιστεί σε μια περιοχή από 47° (αριστερή πλευρά) έως 52° (δεξιά πλευρά).

- Λύστε τη λαβή ακινητοποίησης (12), σε περίπτωση που είναι σφιγμένη.
- Πατήστε το πλήκτρο ακινητοποίησης (11) προς τα κάτω και γυρίστε το τραπέζι πριονίσματος (29) από τη λαβή ακινητοποίησης προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, μέχρι ο δείκτης γωνίας (14) να δείξει την επιθυμητή οριζόντια φαλτσογωνιά.
- Αφήστε το πλήκτρο ακινητοποίησης (11) ξανά ελεύθερο.
- Σφίξτε ξανά τη λαβή ακινητοποίησης (12).