# الأجزاء المصورة

يشير ترقيم الأجزاء المصورة إلى الصورة المعروضة للعدة الكهربائية في صفحة الرسوم.

(1) | لولب تثبيت تجهيزة السحب
(2) | تجهيزة سحب
(3) | لافتة تحذير الليزر
(4) | مقبض النقل
(5) | مقبض يدوي
(6) | قفل تشغيل مفتاح التشغيل والإطفاء
(7) | غطاء الوقاية
(8) | غطاء وقاية متأرجح
(9) | تجاويف التركيب
(10) | صفيحة التلقيم
(11) | زر تثبيت زاوية الشطب (أفقيًا)
(12) | مقبض تثبيت لزوايا الشطب المرغوبة (أفقيًا)
(13) | زر تثبيت زاوية الشطب (عموديًا)
(14) | مؤشر زاوية لزوايا الشطب (أفقيًا)
(15) | حزوز توقيف لزوايا الشطب القياسية (أفقيًا)
(16) | امتداد قاعدة المنشار
(17) | مسند قطعة الشغلA)
(18) | سكة المصادمة الثابتة
(19) | سكة مصادمة قابلة للضبط
(20) | الملزمة
(21) | زر ضبط زاوية الشطب 0° (عموديًا)
(22) | محدد العمق
(23) | لولب ضبط محدد العمق
(24) | مفتاح سداسي الرأس المجوف
(25) | وسيلة تأمين النقل
(26) | المصادم الطولي
(27) | تجاويف المسك
(28) | تجاويف للتثبيت الأفقي
(29) | قاعدة المنشار
(30) | مقياس زوايا الشطب (أفقيًا)
(31) | واقية الانقلاب
(32) | بكرة انزلاقية
(33) | قفل محور الدوران
(34) | فتحة خروج أشعة الليزر
(35) | مفتاح التشغيل والإطفاء
(36) | مفتاح التشغيل والإطفاء لليزر (علامة خط القطع)
(37) | مقذف النشارة
(38) | لولب مجنح لتثبيت سكة المصادمة القابلة للضبط
(39) | ثقوب للملزمة
(40) | لولب مصادمة لمجال زاوية الشطب اليمنى (عموديًا)
(41) | مصادم لزوايا الشطب القياسية 45° و 22,5° و 33,9° (عموديا)
(42) | لولب زنق لامتداد قاعدة المنشار
(43) | لولب تأمين امتداد منضدة النشر
(44) | حاضن مسند قطعة الشغل (على العدة الكهربائية)
(45) | حاضن لمسند قطعة الشغل الثاني (على مسند قطعة الشغل)
(46) | كيس الغبار
(47) | لولب مسدس الحواف داخليًا لتثبيت شفرة المنشار
(48) | شفة الشد
(49) | شفرة المنشار
(50) | شفة شد داخلية
(51) | لولب مجنح لمواءمة ارتفاع القضيب الملولب
(52) | قضيب ملولب
(53) | لولب مجنح للملزمة
(54) | خوابير الملزمة
(55) | مؤشر زاوية لزوايا الشطب (عموديًا)
(56) | تدريج زوايا الشطب (عموديًا)
(57) | لولب زنق المصادم الطولي
(58) | سكة توجيه المصادم الطولي
(59) | لولب مجنح لتثبيت سكة توجيه المصادم الطولي
(60) | لوالب صفيحة التلقيم
(61) | لولب ضبط موضع تركيز الليزر
(62) | مثلث زاوي
(63) | لولب مصادمة لمجال زاوية الشطب 0° (عموديًا)
(64) | لوالب سداسية الرأس لسكة المصادمة
(65) | لولب مؤشر الزاوية (عموديًا)
(66) | لولب مؤشر الزاوية (أفقيًا)

A)

  غير متوفر في بعض الطرازات الخاصة ببلدان معينة.