# Montagem estacionária ou flexível

- Para garantir o manuseio seguro, montar a ferramenta elétrica, antes de usá-la, em uma superfície de trabalho plana e estável (p. ex. bancada de trabalho).

##

- Fixe a ferramenta elétrica à superfície de trabalho com uma conexão de parafuso adequada. Para isso servem os furos (9).

ou

- Fixe os pés da ferramenta elétrica à superfície de trabalho com grampos convencionais.

##

As mesas de trabalho GTA da Bosch oferecem firmeza à ferramenta elétrica em qualquer lugar através dos pés reguláveis em altura. As mesas de trabalho possuem apoios que servem como suporte para peças mais longas.

- Leia todas indicações de aviso e instruções fornecidas junto com a mesa de trabalho. O desrespeito das indicações de aviso e das instruções pode causar choque elétrico, incêndio e/ou ‌ferimentos graves.

- Monte corretamente a mesa de trabalho, antes de colocar a ferramenta elétrica. Uma montagem correta é importante para evitar o risco de colapso da mesa.

- Monte a ferramenta elétrica na posição de transporte na mesa de trabalho.

##

Se em alguns casos não for possível montar a ferramenta elétrica em uma superfície de trabalho plana e estável, pode instalar a mesma com proteção contra tombamento.

- Sem a proteção contra tombamento a ferramenta elétrica não fica segura e pode tombar especialmente ao serrar ângulos de meia-esquadria horizontais e/ou verticais máximos.

- Rode a proteção contra tombamento (31) para dentro ou para fora, até que a ferramenta elétrica fique direita sobre a superfície de trabalho.