# Informacja o poziomie hałasu

Wartości pomiarowe emisji hałasu zostały określone zgodnie z EN IEC 62841-3-9.

Określony wg skali A poziom hałasu emitowa‌nego przez urządzenie wynosi standardowo: po‌ziom ciśnienia akustycznego 98 dB(A); poziom mocy akustycznej 109 dB(A). Niepewność pomiaru K = 3 dB.

Stosować środki ochrony słuchu!

Podany w niniejszej instrukcji poziom emisji hałasu został zmierzony zgodnie z określoną normą procedurą pomiarową i może zostać użyty do porównywania elektronarzędzi. Można go także użyć do wstępnej oceny poziomu emisji hałasu.

Podany poziom emisji hałasu jest reprezentatywny dla podstawowych zastosowań elektronarzędzia. Jeżeli elektronarzędzie użyte zostanie do innych zastosowań lub z innymi narzędziami roboczymi, a także jeśli nie będzie właściwie konserwo‌wane, poziom emisji hałasu może różnić się od poda‌nej wartości. Podane powyżej przyczyny mogą spowo‌dować podwyższenie poziomu emisji hałasu w czasie pracy.

Aby dokładnie ocenić poziom emisji hałasu, należy wziąć pod uwagę także okresy, gdy urządzenie jest wyłączone lub gdy jest ono wprawdzie włączone, ale nie jest używane do pracy. Podane powyżej przyczyny mogą spowo‌dować obniżenie poziomu emisji hałasu w czasie pracy.