# Perusasetusten tarkistus ja säätö

Raskaan käytön jälkeen sähkötyökalun perusasetukset täytyy tarkastaa ja tarvittaessa säätää tarkkojen sahaustulosten varmistamiseksi.
Siihen tarvitaan kokemusta ja asianmukaista erikoistyökalua.

Valtuutetut Bosch-huoltopisteet suorittavat nämä tehtävät nopeasti ja luotettavasti.

##

- Aseta sähkötyökalu käyttöasentoon.
- Käännä sahapöytää (29) 0°-loveen (15) asti. Vivun tulee lukkiutua kunnolla loveen.
- Vedä lukituspainiketta (13) ylöspäin.
- Käännä säätönuppia (21) hieman vasemmalle ja kallista sahausvartta oikealta 0°-asentoa kohti, kunnes se lukittuu kuuluvasti 0°-asentoon.
- Paina lukituspainike (13) takaisin alas.

### Tarkistus (katso kuva T1)

- Aseta kulmamitta (62) 90 asteen kulmallaan sahanterää (49) vasten sahapöydän (29) ja sahanterän väliin sahapöydälle (29).

Kulmamitan varren täytyy olla koko pituudeltaan kiinni sahanterässä (49).

### Säätäminen (katso kuva T2)

- Avaa rajoitinruuvin (63) vastamutteri tavanomaisella lenkki- tai kiintoavaimella.
- Kierrä rajoitinruuvia (63) sisään- tai ulospäin, kunnes kulmamitan (62) varsi on koko pituudeltaan kiinni sahanterässä.
- Paina lukituspainike (13) takaisin alas.
- Kiristä tämän jälkeen rajoitinruuvin (63) vastamutteri.

Jos kulmaosoitin (55) ei ole säädön jälkeen kohdakkain asteikon (56) 0°-merkin kanssa, avaa ruuvi (65) tavanomaisella ristipääruuvitaltalla ja kohdista kulmaosoitin 0°-merkkiin (katso kuva W).

##

- Aseta sähkötyökalu käyttöasentoon.
- Käännä sahapöytää (29) 0°-loveen (15) asti. Vivun tulee lukkiutua kunnolla loveen.
- Irrota oikean puolen säädettävä ohjainkisko (19).
- Käännä oikeaa rajoitinta (41), kunnes 45°:n perusjiirikulma lukkiutuu nuolimerkin kohdalle.
- Vedä lukituspainiketta (13) ylöspäin.
- Käännä säätönuppia (21) vasemmalle ja kallista sahausvartta kahvan (5) avulla oikealle rajoittimeen asti.

### Tarkistus (katso kuva U1)

- Aseta kulmamitta (62) 45 asteen kulmallaan sahanterää (49) vasten sahapöydän (29) ja sahanterän väliin sahapöydän oikealla puolella.

Kulmamitan varren täytyy olla koko pituudeltaan kiinni sahanterässä (49).

### Säätäminen (katso kuva U2)

- Avaa rajoitinruuvin (40) vastamutteri tavanomaisella lenkki- tai kiintoavaimella.
- Kierrä rajoitinruuvia (40) sisään- tai ulospäin, kunnes kulmamitan (62) varsi on koko pituudeltaan kiinni sahanterässä.
- Paina lukituspainike (13) takaisin alas.
- Kiristä tämän jälkeen rajoitinruuvin (40) vastamutteri.

Jos kulmaosoitin (55) ei ole säädön jälkeen kohdakkain asteikon (56) 45°-merkin kanssa, tarkasta pystysuuntaisen jiirikulman 0°-asetus uudelleen. Toista tämän jälkeen 45°:n pystysuuntaisen jiirikulman säätö.

##

- Aseta sähkötyökalu kuljetusasentoon.
- Avaa lukkonuppi (12), jos se on kiinni.
- Paina lukituspainiketta (11) alaspäin ja käännä sahapöytää (29) 0° asteen loven (15) kohdalle.
- Vapauta lukituspainike (11). Sahapöydän tulee lukkiutua kunnolla loveen.
- Irrota säädettävät ohjainkiskot (19).

### Tarkastaminen (katso kuva V1)

- Aseta kulmamitta (62) 90 asteen kulmallaan sahanterää (49) vasten ohjainkiskon (18) ja sahanterän väliin sahapöydälle (29).

Kulmamitan varren täytyy olla koko pituudeltaan kiinni ohjainkiskossa.

### Säätäminen (katso kuva V2)

- Avaa kuusiokoloruuvit (64) mukana toimitetulla kuusiokoloavaimella (24).
- Käännä ohjainkiskoa (18), kunnes kulmamitta on koko pituudeltaan sitä vasten.
- Kiristä ruuvit.

##

- Vedä lukituspainiketta (13) ylöspäin.
- Käännä säätönuppia (21) hieman vasemmalle ja kallista sahausvartta oikealta 0°-asentoa kohti, kunnes se lukittuu kuuluvasti 0°-asentoon.
- Paina lukituspainike (13) takaisin alas.

### Tarkistus

Kulmaosoittimen (55) täytyy olla kohdakkain asteikon (56) 0°-merkin kanssa.

### Säätäminen

- Löysää ruuvia (65) ristipääruuvitaltalla ja kohdista kulmaosoitin 0°-merkkiin.
- Kiristä ruuvi.

##

- Aseta sähkötyökalu käyttöasentoon.
- Käännä sahapöytää (29) 0°-loveen (15) asti. Vivun täytyy napsahtaa tuntuvasti kiinni loveen.

### Tarkistus

Kulmaosoittimen (14) täytyy olla kohdakkain asteikon (30) 0°-merkin kanssa.

### Säätäminen

- Löysää ruuvia (66) ristipääruuvitaltalla ja kohdista kulmaosoitin 0°-merkkiin.
- Kiristä ruuvi.