# Kontrollere og justere de grunnleggende innstillingene

For å sikre presise snitt må du etter intensiv bruk kontrollere elektroverktøyets grunninnstillinger og eventuelt innstille disse.
Hertil trenger du erfaring og tilsvarende spesialverktøy.

Et Bosch-serviceverksted utfører disse arbeidene raskt og pålitelig.

##

- Sett elektroverktøyet i arbeidsstilling.
- Drei sagbordet (29) til hakket (15) for 0°. Spaken må låses ordentlig i hakket.
- Trekk låseknappen (13) opp.
- Drei innstillingsknappen (21) litt mot venstre, og sving verktøyarmen fra høyre og over 0°-posisjonen til den låses hørbart i 0°-posisjonen.
- Trykk låseknappen (13) ned igjen.

### Kontrollere (se bilde T1)

- Sett trekantvinkelen (62) med 90°-vinkelen i flukt med sagbladet (49) mellom sagbordet (29) og sagbladet på sagbordet (29).

Hele armen på trekantvinkelen må flukte med sagbladet (49).

### Stille inn (se bilde T2)

- Løsne kontramutteren til stoppskruen (63) med en vanlig ring- eller fastnøkkel.
- Skru stoppskruen (63) inn eller ut til hele armen på trekantvinkelen (62) flukter med sagbladet.
- Trykk låseknappen (13) ned igjen.
- Deretter strammer du kontramutteren til stoppskruen (63) igjen.

Hvis ikke vinkelindikatoren (55) er på linje med 0°-merket på skalaen (56) etter innstillingen, løsner du skruen (65) med en vanlig stjerneskurtrekker og retter inn vinkelindikatoren langs 0°-merket (se bilde W).

##

- Sett elektroverktøyet i arbeidsstilling.
- Drei sagbordet (29) til hakket (15) for 0°. Spaken må låses ordentlig i hakket.
- Fjern den høyre justerbare anleggsskinnen (19).
- Drei det høyre anlegget (41) helt til standardvinkelen 45° låses ved pilmerket.
- Trekk låseknappen (13) opp.
- Drei innstillingsknappen (21) mot venstre, og sving verktøyarmen mot høyre til den stopper med håndtaket (5).

### Kontrollere (se bilde U1)

- Sett trekantvinkelen (62) med 45°-vinkel i flukt med sagbladet (49) mellom sagbordet (29) og sagbladet til høyre på sagbordet.

Hele armen på trekantvinkelen må flukte med sagbladet (49).

### Stille inn (se bilde U2)

- Løsne kontramutteren til stoppskruen (40) med en vanlig ring- eller fastnøkkel.
- Skru stoppskruen (40) inn eller ut til hele armen på trekantvinkelen (62) flukter med sagbladet.
- Trykk låseknappen (13) ned igjen.
- Deretter strammer du kontramutteren til stoppskruen (40) igjen.

Hvis vinkelindikatoren (55) ikke er på linje med 45°-merket på skalaen (56) etter innstillingen, må du først kontrollere 0°-innstillingen for den vertikale gjæringsvinkelen og vinkelindikatoren igjen. Deretter gjentar du innstillingen av den vertikale 45°-gjæringsvinkelen.

##

- Sett elektroverktøyet i transportstilling.
- Løsne låseknappen (12) hvis den er strammet.
- Trykk låseknappen (11) ned, og drei sagbordet (29) til hakket (15) for 0°.
- Slipp låseknappen (11) igjen. Sagbordet må låses merkbart i hakket.
- Fjern de justerbare anleggsskinnene (19).

### Kontrollere (se bilde V1)

- Legg trekantvinkelen (62) med 90°-vinkelen i flukt med sagbladet (49) mellom anleggsskinnen (18) og sagbladet på sagbordet (29).

Hele armen på trekantvinkelen må flukte med anleggsskinnen.

### Stille inn (se bilde V2)

- Løsne alle unbrakoskruene (64) med unbrakonøkkelen som fulgte med (24).
- Drei anleggsskinnen (18) til trekantvinkelen flukter over hele lengden.
- Stram skruene igjen.

##

- Trekk låseknappen (13) opp.
- Drei innstillingsknappen (21) litt mot venstre, og sving verktøyarmen fra høyere og over 0°-posisjonen til den låses hørbart i 0°-posisjonen.
- Trykk låseknappen (13) ned igjen.

### Kontrollere

Vinkelindikatoren (55) må være på linje med 0°-merket på skalaen (56).

### Innstilling

- Løsne skruen (65) med en stjerneskrutrekker, og rett inn vinkelindikatoren langs 0°-merket.
- Trekk skruen fast igjen.

##

- Sett elektroverktøyet i arbeidsstilling.
- Drei sagbordet (29) til hakket (15) for 0°. Spaken må låses ordentlig i hakket.

### Kontrollere

Vinkelindikatoren (14) må være på linje med 0°-merket på skalaen (30).

### Innstilling

- Løsne skruen (66) med en stjerneskrutrekker, og rett inn vinkelindikatoren langs 0°-merket.
- Trekk skruen fast igjen.