# Verticale verstekhoeken instellen

De verticale verstekhoek kan een bereik van 45° (linkerzijde) tot 45° (rechterzijde) worden ingesteld.

Voor het snel en nauwkeurig instellen van vaak gebruikte verticale verstekhoeken zijn aanslagen voor de hoeken 0°, 22,5°, 33,9° en 45° aangebracht.

##

- Verwijder de linker verstelbare aanslagrail (19).
- Draai de linker aanslag (41) tot de verticale standaard verstekhoek 45° bij de pijlmarkering vastklikt.
  Daarmee staat het volledige linker zwenkbereik ter beschikking.
- Trek de blokkeerknop (13) omhoog.
- Draai de gereedschaparm met de handgreep (5) naar links tot de hoekaanduiding de gewenste verticale verstekhoek aangeeft.
- Houd de gereedschaparm in deze stand en duw de blokkeerknop (13) weer omlaag.

##

- Verwijder de rechter verstelbare aanslagrail (19).
- Draai de rechter aanslag (41) tot de verticale standaard verstekhoek 45° bij de pijlmarkering vastklikt.
  Daarmee staat het volledige rechter zwenkbereik ter beschikking.
- Trek de blokkeerknop (13) omhoog.
- Draai de instelknop (21) iets naar links en draai de gereedschaparm met de handgreep (5) naar rechts tot de hoekaanduiding de gewenste verticale verstekhoek aangeeft.
- Houd de gereedschaparm in deze stand en duw de blokkeerknop (13) weer omlaag.

##

- Verwijder de rechter/linker verstelbare aanslagrail (19).
- Trek de blokkeerknop (13) omhoog.

Standaard verstekhoek 0°:

- Draai de instelknop (21) iets naar links en draai de gereedschaparm vanaf rechts over de 0°-positie tot deze hoorbaar in de 0°-positie vastklikt.
- Duw de blokkeerknop (13) weer omlaag.

Standaard verstekhoeken 45°, 33,9° en 22,5°:

- Draai de linker of rechter aanslag (41) tot de gewenste verticale standaard verstekhoek bij de pijlmarkering vastklikt.
- Draai de gereedschaparm tot aan de aanslag naar links.
  of
  Draai de instelknop (21) iets naar links en draai de gereedschaparm met de handgreep (5) tot aan de aanslag naar rechts.
- Duw de blokkeerknop (13) weer omlaag.