# Настройка вертикального угла распила

Вертикальный угол скоса можно регулировать в диапазоне от 45° (слева) до 45° (справа).

Для быстрой и точной настройки часто используемых вертикальных углов распила предусмотрены упоры для углов 0°, 22,5°, 33,9° и 45°.

##

- Снимите левую регулируемую упорную планку (19).
- Поворачивайте левый упор (41) до тех пор, пока вертикальный стандартный угол распила 45° не войдет в зацепление на стрелке.
  Теперь доступен весь левый диапазон наклона.
- Потяните кнопку фиксации (13) вверх.
- Взявшись за ручку (5), поверните кронштейн рабочего инструмента влево до нужного вертикального угла распила на указателе угла .
- Удерживайте кронштейн рабочего инструмента в этом положении и снова нажмите кнопку фиксации (13) вниз.

##

- Снимите правую регулируемую упорную планку (19).
- Поворачивайте правый упор (41) до тех пор, пока вертикальный стандартный угол распила 45° не войдет в зацепление на стрелке.
  Теперь доступен весь правый диапазон наклона.
- Потяните кнопку фиксации (13) вверх.
- Поверните головку для настройки угла распила (21) немного влево и за ручку (5) поверните кронштейн рабочего инструмента вправо до нужного вертикального угла распила на указателе угла .
- Удерживайте кронштейн рабочего инструмента в этом положении и снова нажмите кнопку фиксации (13) вниз.

##

- Снимите правую/левую регулируемую упорную планку (19).
- Потяните кнопку фиксации (13) вверх.

Стандартный угол распила 0°:

- Поверните головку для настройки угла распила (21) немного влево и переместите кронштейн рабочего инструмента из положения справа в положение 0° так, чтобы он отчетливо зафиксировался в положении 0°.
- Снова нажмите кнопку фиксации (13) вниз.

Стандартные углы распила 45°, 33,9° и 22,5°:

- Поворачивайте левый или правый упор (41) до тех пор, пока нужный вертикальный стандартный угол наклона не войдет в зацепление на стрелке.
- Переместите кронштейн рабочего инструмента до упора влево.
  или
  Поверните головку для настройки угла распила (21) немного влево и за ручку (5) переместите кронштейн рабочего инструмента до упора вправо.
- Снова нажмите кнопку фиксации (13) вниз.