# Пускане в експлоатация

- Съобразявайте се с напрежението на захранващата мрежа! Напрежението на захранващата мрежа трябва да съответства на данните, изписани на табелката на електроинструмента.

- Затягайте застопоряващата ръкохватка (12) преди рязане и натиснете бутона за фиксиране (13) надолу. В противен случай циркулярният диск може да се заклини в разрязвания детайл.

## Включване (вж. фиг. L)

- За включване на електроинструмента първо натиснете деблокиращия бутон (6). След това натиснете пусковия прекъсвач (35) докрай и го задръжте.

Указание: Поради съображения за сигурност пусковият прекъсвач (35) не може да бъде застопорен във включено положение и по време на работа трябва да бъде държан натиснат.

## Изключване

- За изключване отпуснете пусковия прекъсвач (35).