# Volume di fornitura

Fare riferimento anche alla raffigurazione della fornitura all'inizio delle istruzioni per l'uso.

Prima di mettere in funzione l’elettroutensile per la prima volta, accertarsi che siano effettivamente presenti tutte le parti riportate di seguito:

- Troncatrice radiale con lama montata
- Sacchetto raccoglipolvere (46)
- Supporto per i pezzi in lavorazione (17) (2 pezzi)
  (Non disponibile per tutte le versioni specifiche nazionali.)
- Morsetto a vite (20)
- Chiave a brugola (24)
- Triangolo di misura (62)
- Prolunga del banco sega (16) (2 pezzi)

Avvertenza: Verificare che l’elettroutensile non presenti danni.
Prima di ogni utilizzo dell’elettroutensile, esaminare accuratamente i dispositivi di protezione o eventuali parti lievemente danneggiate, per accertarsi che funzionino correttamente. Verificare che le parti mobili funzionino perfettamente e che non si blocchino ed accertarsi che non vi siano componenti danneggiati. Tutte le parti devono essere montate correttamente e secondo tutte le condizioni previste, per garantire un perfetto funzionamento.
In caso di dispositivi di protezione e parti danneggiati si deve provvedere a far eseguire una riparazione oppure una sostituzione degli stessi rivolgendosi ad un’officina specializzata munita di debita autorizzazione.