# Transportsikring (se bilde E)

Transportsikringen (25) gjør det lettere å håndtere elektroverktøyet ved transport til forskjellige brukssteder.

## Avsikring av elektroverktøyet (arbeidsstilling)

- Trykk verktøyarmen litt ned med håndtaket (5) og å avlaste transportsikringen (25).
- Trekk transportsikringen (25) helt ut.
- Før verktøyarmen langsomt oppover.

## Sikring av elektroverktøyet (transportstilling)

- Løsne låseskruen (1)hvis denne blokkerer uttrekksanordningen (2). Trekk verktøyarmen helt frem, og trekk til låseskruen igjen for å låse uttrekksanordningen.
- Skru justerskruen (23) helt opp.
- For å låse sagbordet (29) strammer du låseknotten (12).
- Sving verktøyarmen med håndtaket (5)ned til transportsikringen (25) kan trykkes helt inn.

Verktøyarmen er nå sikkert låst for transport.