# Kunci transpor (lihat gambar E)

Kunci transpor (25) memungkinkan perkakas listrik dapat ditangani dengan lebih mudah saat dipindahkan ke lokasi yang berbeda.

## Melepaskan penguncian perkakas listrik (posisi pengoperasian)

- Tekan sedikit lengan perkakas pada gagang (5) ke bawah untuk meringankan kunci transpor (25).
- Tarik sepenuhnya kunci transpor (25) ke luar.
- Gerakkan lengan perkakas ke atas secara perlahan.

## Mengunci perkakas listrik (posisi pengangkutan)

- Kendurkan sekrup pengunci (1) jika sekrup menjepit alat pemandu gerakan (2). Tarik sepenuhnya lengan perkakas ke depan dan tarik kembali sekrup pengunci untuk mengunci alat pemandu gerakan.
- Kencangkan sepenuhnya sekrup penyetel (23) ke atas.
- Kencangkan kenop penyetel (12) untuk mengunci meja potong (29).
- Gerakkan lengan perkakas pada gagang (5) sejauh mungkin ke bawah hingga kunci transpor (25) dapat ditekan sepenuhnya ke dalam.

Kini lengan perkakas terkunci dan perkakas listrik siap untuk diangkut.