# نحوه آماده سازی برای کار

برای تضمین انجام برش های دقیق، باید بعد از کاربرد مستمر ابزار برقی، تنظیمات پایه و اولیه ابزار برقی را کنترل نموده و در صورت لزوم تنظیم و اصلاح کنید.
برای این منظور به تجربه و ابزار ویژه نیاز دارید.

تعمیرگاه مجاز و خدمات پس از فروش Bosch این کار را سریع و مطمئن انجام می دهد.

##

زیر قسمت انتهایی باز قطعات کاری سنگین و طویل را باید پایه زد و یا به نحوی مهار نمود.

میز اره را می توان به کمک میز کشویی برای گسترش کفی اره (16) از سمت چپ یا راست گسترش داد.

- پیچ نگهدارنده (42) را باز کنید.
- میز کشویی برای گسترش کفی اره (16) را به اندازه دلخواه به بیرون بکشید.
- برای ثابت کردن میز کشویی برای گسترش کفی اره، پیچ نگهدارنده (42) را دوباره محکم کنید.

سیستم اتصال انعطاف پذیر در پایه قطعه کار (17) امکان ارائه افزایش انواع طول ها یا عرض ها را به شما می دهد.

- در صورت نیاز، پایه قطعه کار (17) را در نگهدارنده (44) روی ابزار برقی یا در نگهدارنده (45) پایه دوم قطعه کار قرار دهید.

- هرگز ابزار برقی را توسط پایه های قطعه کار حمل نکنید.
  هنگام حمل و نقل ابزار برقی، فقط از تجهیزات حمل و نقل استفاده کنید.

##

هنگام برش زاویه های مورب عمودی، باید خط کش راهنمای قابل تنظیم سمت چپ یا راست (19) را جدا کنید.

- پیچ های خروسکی (38) را باز کنید.
- خط کش راهنمای قابل تنظیم (19) را جدا کنید.

پس از اره کردن زاویه مورب عمودی، خط کش راهنمای قابل تنظیم (19) را دوباره قرار دهید و پیچ های خروسکی (38) را محکم کنید.

##

برای تضمین ایمنی بهینه باید قطعه کار را همواره محکم مهار کنید.
از کار روی قطعات کوچکی که قابل مهار نیستند، خودداری کنید.

### نحوه تثبیت عمودی

- قطعه کار را محکم به خط کش های راهنما (18) و (19) فشار دهید.
- گیره پیچی ارسالی (20) را در یکی از سوراخ های (39) تعبیه شده وارد کنید.
- پیچ خروسکی (51) را باز کنید و گیره پیچی را روی قطعه کار تنظیم کنید. سپس پیچ خروسکی را دوباره محکم کنید.
- میله رزوه دار (52) را محکم کرده و به این ترتیب قطعه کار را تثبیت کنید.

### نحوه تثبیت افقی

- پیچ خروسکی (53) را به بیرون بپیچانید و خارج کنید و گیره پیچی را جدا کنید.
- اکنون گیره پیچی "کوتاه" (20) را توسط پین ها (54) در یکی از سوراخ های تعبیه شده (28) وارد کنید.
- قطعه کار را روی میز اره (29) محکم کنید.
- میله رزوه دار (52) را محکم کرده و به این ترتیب قطعه کار را تثبیت کنید.

### نحوه آزاد کردن قطعه کار

- برای شل کردن گیره پیچی، میله رزوه دار (52) را خلاف جهت عقربه ساعت بچرخانید.