# Provjera i namještanje osnovnih postavki

Kako bi se postigli precizni rezovi, nakon intenzivne uporabe morate provjeriti osnovne postavke električnog alata i po potrebi ih namjestiti.
Za to je potrebno iskustvo i odgovarajući specijalni alat.

Bosch servis će ove radove izvesti brzo i pouzdano.

##

- Stavite električni alat u radni položaj.
- Okrenite stol za piljenje (29) sve do zareza (15) za 0°. Poluga se mora osjetno uglaviti u zarez.
- Tipku za blokadu (13) povucite prema gore.
- Okrenite gumb za namještanje (21) lagano ulijevo i zakrenite krak alata s desne strane iznad položaja 0° tako da se čujno uglavi u položaj 0°.
- Ponovno pritisnite tipku za blokadu (13) prema dolje.

### Provjera (vidjeti sliku T1)

- Stavite trokut (62) pod kutom od 90° s listom pile (49) između stola za piljenje (29) i lista pile na stol za piljenje (29).

Krak trokuta mora se podudarati s listom pile (49) po čitavoj dužini.

### Namještanje (vidjeti sliku T2)

- Otpustite kontramaticu graničnog vijka (63) standardnim okastim ili viličastim ključem.
- Granični vijak (63) uvrnite ili odvrnite toliko dok se krak trokuta (62) ne podudara s listom pile po čitavoj dužini.
- Ponovno pritisnite tipku za blokadu (13) prema dolje.
- Zatim ponovno zategnite kontra maticu graničnog vijka (63).

Ako pokazivač kuta (55) nakon namještanja nije u liniji s oznakom 0° na skali (56), onda pomoću standardnog križnog odvijača otpustite vijak (65) i izravnajte pokazivač kuta uzduž oznake 0° (vidjeti sliku W).

##

- Stavite električni alat u radni položaj.
- Okrenite stol za piljenje (29) sve do zareza (15) za 0°. Poluga se mora osjetno uglaviti u zarez.
- Izvadite desnu podesivu graničnu vodilicu (19).
- Okrećite desni graničnik (41) dok standardni kut kosog rezanja od 45° na oznaci sa strelicom ne uskoči na svoje mjesto.
- Tipku za blokadu (13) povucite prema gore.
- Okrenite gumb za namještanje (21) ulijevo i zakrenite krak alata na ručki (5) do graničnika udesno.

### Provjera (vidjeti sliku U1)

- Stavite trokut (62) pod kutom od 45° s listom pile (49) između stola za piljenje (29) i lista pile desno na stol za piljenje.

Krak trokuta mora se podudarati s listom pile (49) po čitavoj dužini.

### Namještanje (vidjeti sliku U2)

- Otpustite kontramaticu graničnog vijka (40) standardnim okastim ili viličastim ključem.
- Granični vijak (40) uvrnite ili odvrnite toliko dok se krak trokuta (62) ne podudara s listom pile po čitavoj dužini.
- Ponovno pritisnite tipku za blokadu (13) prema dolje.
- Zatim ponovno zategnite kontra maticu graničnog vijka (40).

Ako pokazivač kuta (55) nakon namještanja nije u liniji s oznakom 45° na skali (56), najprije provjerite još jednom namještanje 0° za vertikalni kut kosog rezanja i pokazivač kuta. Zatim ponovite namještanje vertikalnog kuta kosog rezanja 45°.

##

- Stavite električni alat u transportni položaj.
- Otpustite ručicu za fiksiranje (12) ako je pritegnuta.
- Pritisnite tipku za blokadu (11) prema dolje i okrenite stol za piljenje (29) sve do zareza (15) za 0°.
- Ponovno otpustite tipku za blokadu (11). Stol za piljenje se mora osjetno uglaviti u zarez.
- Izvadite podesive granične vodilice (19).

### Provjera (vidjeti sliku V1)

- Stavite trokut (62) pod kutom od 90° s listom pile (49) između granične vodilice (18) i lista pile na stol za piljenje (29).

Krak trokuta mora se podudarati s graničnom vodilicom po čitavoj dužini.

### Namještanje (vidjeti sliku V2)

- Otpustite sve šesterokutne vijke (64) isporučenim šesterokutnim ključem (24).
- Zakrećite graničnu vodilicu (18) sve dok se trokut ne podudara po čitavoj dužini.
- Ponovno stegnite vijke.

##

- Tipku za blokadu (13) povucite prema gore.
- Okrenite gumb za namještanje (21) lagano ulijevo i zakrenite krak alata s desne strane iznad položaja 0° tako da se čujno uglavi u položaj 0°.
- Ponovno pritisnite tipku za blokadu (13) prema dolje.

### Provjera

Pokazivač kuta (55) mora biti u liniji s oznakom 0° na skali (56).

### Namještanje

- Otpustite vijak (65) križnim odvijačem i izravnajte pokazivač kuta uzduž oznake 0°.
- Ponovno stegnite vijak.

##

- Stavite električni alat u radni položaj.
- Okrenite stol za piljenje (29) sve do zareza (15) za 0°. Poluga se mora osjetno uglaviti u zarez.

### Provjera

Pokazivač kuta (14) mora biti u liniji s oznakom 0° na skali (30).

### Namještanje

- Otpustite vijak (66) križnim odvijačem i izravnajte pokazivač kuta uzduž oznake 0°.
- Ponovno stegnite vijak.