# 工作提示

##

激光束会标出锯片的锯切线。这样您可以准确地放置好即将锯切的工件，而无需打开摆动防护罩。

- 为此利用开关 (36)接通激光束。
- 工件上的记号要对准激光线的中间。

提示：锯切前请检查显示的切线是否正确。因为在密集使用机器之后，激光可能会因为震动而出现偏差。

##

最大工件：

水平斜切角度 | 垂直斜切角度 | 高 x 宽 [毫米]
--- | --- | ---
0度 | 0度 | 90 x 310
45度 | 0度 | 90 x 210
0度 | 45度（左侧） | 45 x 310
45度 | 45度（左侧） | 45 x 210
0度 | 45度（右侧） | 35 x 310
45度 | 45度（右侧） | 35 x 210

最小工件（= 所有可以通过随附的螺旋夹钳(20)夹紧在锯片左侧或右侧的工件）：130 x 50毫米（长 x 宽）

最大切削深度（0度/0度）：90毫米

##

简单锯切等长工件时，可以使用长度限制器(26)。

- 松开夹紧螺栓(57)，移动导轨(58)中的长度限制器(26)，直至所需的工件长度。
- 重新拧紧夹紧螺栓(57)。

较长的工件：

- 松开翼形螺栓(59)，将导轨(58)向外拉，直至极限位置。
- 重新拧紧翼形螺栓(59)。
- 将长度限制器(26)调整到所需的工件长度。

无长度限制器锯切：

- 松开夹紧螺栓(57)，将导轨(58)中的长度限制器(26)向外完全移出。
- 将长度限制器旋转90度，直至其与挡轨(18)齐平。
- 重新拧紧夹紧螺栓(57)。

##

锯切凹槽时必须调整限深器。

- 向外翻出限深器(22)。
- 通过手柄(5)将机臂摆动到所需的位置。
- 转动调整螺栓(23)，直至螺栓末端接触到限深器(22)。
- 慢慢向上提起机臂。

##

锯切弯曲或圆形工件时，必须特别加强固定好工作，以防工件打滑。在锯切线上，工件、挡轨和锯台之间不允许有空隙。

必要时，必须制造专用支架。

##

长期使用电动工具之后，垫板(10)会磨损。

更换损坏的垫板。

- 将电动工具调整在工作位置上。
- 用市售十字螺丝刀旋出螺栓(60)，然后取出旧垫板(10)。
- 放入新的垫板，然后重新拧紧螺栓(60)。