# مشخصات فنی

## اروپا

اره مورب کشویی |  | GCM 254 D
--- | --- | ---
شماره فنی |  | ‎ ‎3 601 M53 0..‎
توان ورودی نامی | W | 1800
سرعت در حالت آزاد | min-1 | 4800
نوع لیزر | nm | 650
| mW | ‎< 1‎
کلاس لیزر |  | 2
وزن | kg | 17,9
کلاس ایمنی |  | / II
ابعاد تیغه های اره مناسب
قطر تیغه اره | mm | 254
ضخامت تیغه اره | mm | 1,4−2,5
حداکثر عرض برش | mm | 3
قطر سوراخ | mm | 30

ابعاد مجاز قطعه کار (حداکثر/حداقل): رجوع کنید به ابعاد مجاز برای قطعات کار

مقادیر برای ولتاژ نامی ‎230‎ ‎[U]‎ ولت می‌باشند. برای ولتاژ‌های مختلف و تولیدات مخصوص کشورها، ممکن است این مقادیر، متفاوت باشند.

دستگاه با الزامات استاندارد ‎IEC 61000-3-11‎ مطابقت دارد و تحت شرایطی می تواند متصل شود. چنانچه وضعیت جریان برق نامطلوب باشد، ممکن است دستگاه گاه و بیگاه دچار نوسان ولتاژ گردد. امپدانس این دستگاه، برابر Zactual ‏= 0,094 Ω در نظر گرفته شده است. کاربر باید اطمینان حاصل کند که نقطه اتصال دارای امپدانس Zmax، که دستگاه قرار است به آن متصل شود، با امپدانس مورد نیاز مطابقت داشته باشد: Zactual ≥ Zmax. چنانچه Zmax مشخص نیست، مقدار Zmax را به کمک شرکت توزیع نیروی برق تعیین کنید.

مقادیر ممکن است بسته به محصول متفاوت باشند و بستگی به شرایط استفاده و محیطی دارند. اطلاعات بیشتر را در سایت www.bosch-professional.com/wac مشاهده نمایید.

## آسیا/افریقا

اره مورب کشویی |  | GCM 254 D
--- | --- | ---
شماره فنی |  | ‎ ‎3 601 M53 0..‎
توان ورودی نامی | W | 1800
سرعت در حالت آزاد | min-1 | 4800
نوع لیزر | nm | 650
| mW | ‎< 1‎
کلاس لیزر |  | 2
وزن | kg | 17,9
کلاس ایمنی |  | / II
ابعاد تیغه های اره مناسب
قطر تیغه اره | mm | 254
ضخامت تیغه اره | mm | 1,4−2,5
حداکثر عرض برش | mm | 3
قطر سوراخ | mm | 25,4

ابعاد مجاز قطعه کار (حداکثر/حداقل): رجوع کنید به ابعاد مجاز برای قطعات کار

مقادیر برای ولتاژ نامی ‎230‎ ‎[U]‎ ولت می‌باشند. برای ولتاژ‌های مختلف و تولیدات مخصوص کشورها، ممکن است این مقادیر، متفاوت باشند.

دستگاه با الزامات استاندارد ‎IEC 61000-3-11‎ مطابقت دارد و تحت شرایطی می تواند متصل شود. چنانچه وضعیت جریان برق نامطلوب باشد، ممکن است دستگاه گاه و بیگاه دچار نوسان ولتاژ گردد. امپدانس این دستگاه، برابر Zactual ‏= 0,094 Ω در نظر گرفته شده است. کاربر باید اطمینان حاصل کند که نقطه اتصال دارای امپدانس Zmax، که دستگاه قرار است به آن متصل شود، با امپدانس مورد نیاز مطابقت داشته باشد: Zactual ≥ Zmax. چنانچه Zmax مشخص نیست، مقدار Zmax را به کمک شرکت توزیع نیروی برق تعیین کنید.

مقادیر ممکن است بسته به محصول متفاوت باشند و بستگی به شرایط استفاده و محیطی دارند. اطلاعات بیشتر را در سایت www.bosch-professional.com/wac مشاهده نمایید.