# การเริ่มต้นปฏิบัติงาน

- ให้สังเกตแรงดัน‌ไฟฟ้า! แรงดัน‌ไฟฟ้า‌จาก‌แหล่ง‌จ่าย‌ไฟฟ้า‌ต้อง‌มี‌ค่า‌ตรงกับ‌ค่า‌แรงดัน‌ไฟฟ้า‌ที่‌ระบุ‌ไว้‌บน‌แผ่นป้าย‌พิกัด‌เครื่อง

- ขันลูกบิดล็อค (12) ให้แน่นก่อนเลื่อย แล้วดันปุ่มล็อค (13) ลงด้านล่าง มิฉะนั้น‌ใบเลื่อย‌อาจ‌‌ติดขัด‌ใน‌ชิ้นงาน‌ได้

## เปิดสวิทช์ (ดูภาพประกอบ L)

- เมื่อต้องการให้เครื่องมือไฟฟ้าเริ่มต้นปฏิบัติงาน ในเบื้องต้นให้กดปุ่มล็อค (6) จากนั้นให้กดสวิทช์เปิด-ปิด (35) จนสุดและกดค้างไว้

หมายเหตุ: ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย จึงไม่สามารถล็อคสวิทช์เปิด-ปิด (35) ได้ จะต้องกดสวิทช์เปิด-ปิดตลอดเวลาปฏิบัติงาน

## ปิดสวิทช์

- เมื่อต้องการปิดสวิทช์ให้ปล่อยนิ้วจากสวิทช์เปิด-ปิด (35)