# Éléments constitutifs

La numérotation des éléments se réfère à la représentation de l’outil électroportatif sur la page graphique.

(1) | Vis de serrage du dispositif radial
(2) | Dispositif radial
(3) | Étiquette d’avertissement laser
(4) | Poignée de transport
(5) | Poignée
(6) | Verrouillage d’enclenchement de ‌l’interrupteur Marche/Arrêt
(7) | Capot de protection
(8) | Capot de protection à mouvement ‌pendulaire
(9) | Orifices de fixation
(10) | Pare-éclats
(11) | Touche de blocage d’angles d’onglet (coupes dans plan horizontal)
(12) | Poignée de blocage d’angles d’onglet (coupes dans plan horizontal)
(13) | Touche de blocage d’angles d’onglet (coupes dans plan vertical)
(14) | Indicateur d’angle d’onglet (coupes dans plan horizontal)
(15) | Encoches pour angles d’onglet standards (coupes dans plan horizontal)
(16) | Rallonge de table de sciage
(17) | Tablette d’appuiA)
(18) | Butée fixe
(19) | Butée réglable
(20) | Serre-joint
(21) | Bouton de réglage pour angle d’inclinaison de 0° (coupes dans plan vertical)
(22) | Butée de profondeur
(23) | Vis d’ajustage de la butée de profondeur
(24) | Clé 6 pans mâle
(25) | Sécurité de transport
(26) | Butée longitudinale
(27) | Poignées encastrées
(28) | Orifices pour fixation horizontale
(29) | Table de sciage
(30) | Échelle graduée pour angles d’onglet (coupes dans plan horizontal)
(31) | Protection anti-basculement
(32) | Galet
(33) | Blocage de broche
(34) | Orifice de sortie du faisceau laser
(35) | Interrupteur Marche/Arrêt
(36) | Bouton d’activation/désactivation du laser (marquage de la ligne de coupe)
(37) | Éjecteur de copeaux
(38) | Vis papillon pour bloquer la butée réglable
(39) | Alésages pour serre-joint
(40) | Vis de butée pour angles d’inclinaison côté droit (coupes dans le plan vertical)
(41) | Butée pour angles d’inclinaison standard de 45°, 22,5° et 33,9° (coupes dans le plan vertical)
(42) | Vis de serrage de la rallonge de table de sciage
(43) | Vis de blocage de la rallonge de table de sciage
(44) | Logement pour appui de pièce (sur l’outil électroportatif)
(45) | Logement pour second appui de pièce (sur appui de pièce)
(46) | Sac à poussière
(47) | Vis à six pans creux pour fixation de la lame
(48) | Flasque de serrage
(49) | Lame de scie
(50) | Flasque de serrage intérieur
(51) | Vis papillon pour régler la hauteur de la tige filetée
(52) | Tige filetée
(53) | Vis papillon du serre-joint
(54) | Axe du serre-joints
(55) | Indicateur d’angle d’inclinaison (coupes dans plan vertical)
(56) | Échelle graduée d’angles d’inclinaison (coupes dans plan vertical)
(57) | Vis de serrage de la butée longitudinale
(58) | Rail de guidage de la butée longitudinale
(59) | Vis papillon pour bloquer le rail de guidage de la butée longitudinale
(60) | Vis de pare-éclats
(61) | Vis de réglage pour positionnement du laser
(62) | Triangle rapporteur
(63) | Vis de butée pour angle d’inclinaison de 0° (coupes dans le plan vertical)
(64) | Vis à tête hexagonale de la butée fixe
(65) | Vis d’indicateur d’angle d’inclinaison (coupes dans plan vertical)
(66) | Vis d’indicateur d’angle d’onglet (coupes dans plan horizontal)

A)

  Pas disponible dans les versions de certains pays.