# Funcionamento

- Antes de todos trabalhos na ferramenta elétrica deverá puxar a ficha de rede da tomada.

Proteção de transporte
Preparação de trabalho
Ajustar ângulos de meia-esquadria horizontais
Ajustar ângulos de meia-esquadria verticais
Colocação em ‌funcionamento
Serrar
Instruções de trabalho
Trabalhar tramelas perfiladas
Ajustar o laser
Verifique e realize os ajustes básicos
Transporte da ferramenta elétrica