# Проверка и подесување на основните поставки

За гарантирање на прецизни резови мора да ги проверите основните поставки по интензивно користење на електричниот алат и евентуално да ги подесите.
За тоа ви е потребно искуство и соодветен специјален алат.

Сервисната служба на Bosch оваа работа ја води прецизно и доверливо.

##

- Подесете го електричниот алат во работна позиција.
- Свртете ја масата за сечење (29) до жлебот (15) за 0°. Лостот мора осетно да се вклопи во жлебот.
- Повлечете го копчето за заклучување (13) нагоре.
- Свртете го малку копчето за подесување (21) кон лево и навалете ја рачката на алатот од десно над 0°-позиција, додека звучно не се вклопи во 0°-позицијата.
- Притиснете го копчето за заклучување (13) повторно надолу.

### Проверка (види слика T1)

- Поставете го аголниот триаголник (62) со агол од 90° на исто ниво со сечилото на пилата (49) помеѓу масата за пилата (29) и сечилото за пилата на масата за пилата (29).

Кракот од аголниот триаголник мора да биде на исто ниво со сечилото за пила (49) по целата должина.

### Подесување (види слика T2)

- Олабавете ја контра-навртката на завртката-граничник (63) со обичен окаст или вилушкаст клуч.
- Завртете ја завртката-граничник (63) навнатре или нанадвор, додека кракот од аголниот триаголник (62) не е рамен по целата должина со сечилото за пила.
- Притиснете го копчето за заклучување (13) повторно надолу.
- Потоа повторно затегнете ја контра-навртката на завртката-граничникот (63).

Доколку по подесувањето, агломерот (55) не е во линија со 0° ознаката на скалата (56) олабавете ја завртката (65) со обичен крстест одвртувач и насочете го агломерот по должина на 0° ознаката (види слика W).

##

- Подесете го електричниот алат во работна позиција.
- Свртете ја масата за сечење (29) до жлебот (15) за 0°. Лостот мора осетно да се вклопи во жлебот.
- Извадете ја десната подеслива гранична водилка (19).
- Свртете го десниот граничник (41) додека стандардниот агол на закосување 45° не се вклопи на ознаката со стрелка.
- Повлечете го копчето за заклучување (13) нагоре.
- Свртете го копчето за подесување (21) кон лево и навалете ја рачката на алатот со дршката (5) до крај кон десно.

### Проверка (види слика U1)

- Поставете го аголниот триаголник (62) со агол од 45° на исто ниво со сечилото на пилата (49) помеѓу масата за пилата (29) и сечилото за пилата десно на масата за пилата.

Кракот од аголниот триаголник мора да биде на исто ниво со сечилото за пила (49) по целата должина.

### Подесување (види слика U2)

- Олабавете ја контра-навртката на завртката-граничник (40) со обичен окаст или вилушкаст клуч.
- Завртете ја завртката-граничник (40) навнатре или нанадвор, додека кракот од аголниот триаголник (62) не е рамен по целата должина со сечилото за пила.
- Притиснете го копчето за заклучување (13) повторно надолу.
- Потоа повторно затегнете ја контра-навртката на завртката-граничникот (40).

Доколку агломерот (55) по подесувањето не е во иста линија со 45° ознаката на скалата (56), најпрво проверете ја повторно 0° поставката за вертикалниот агол на закосување и агломерот. Потоа повторете го подесувањето за вертикалниот 45°-агол на закосување.

##

- Подесете го електричниот алат во транспортна позиција.
- Отпуштете го копчето за фиксирање (12), доколку е затегнато.
- Притиснете го копчето за заклучување (11) надолу и вртете ја масата за пила (29) до жлебот (15) за 0°.
- Повторно отпуштете го копчето за заклучување (11). Масата за пила мора звучно да се вклопи во жлебот.
- Отстранете ги подесливите гранични водилки (19).

### Проверка (види слика V1)

- Поставете го аголниот триаголник (62) со агол од 90° на исто ниво со сечилото на пилата (49) помеѓу граничната водилка (18) и сечилото за пилата на масата за пилата (29).

Кракот од аголниот триаголник мора да биде на исто ниво со граничната водилка по целата должина.

### Подесување (види слика V2)

- Олабавете ги сите завртки со внатрешна шестаголна глава (64) со испорачаниот внатрешен шестаголен клуч (24).
- Свртете ја граничната водилка (18) додека аголниот триаголник не лежи прецизно по целата должина.
- Повторно затегнете ги завртките.

##

- Повлечете го копчето за заклучување (13) нагоре.
- Свртете го малку копчето за подесување (21) кон лево и навалете ја рачката на алатот од десно над 0°-позиција, додека звучно не се вклопи во 0°-позицијата.
- Притиснете го копчето за заклучување (13) повторно надолу.

### Проверка

Агломерот (55) мора да биде во една линија со 0°-ознаката на скалата (56).

### Подесување

- Олабавете ја завртката (65) со крстест одвртувач и центрирајте го агломерот по должина на 0°-ознаката.
- Повторно зацврстете ја завртката.

##

- Подесете го електричниот алат во работна позиција.
- Свртете ја масата за пила (29) до жлебот (15) за 0°. Лостот мора осетно да се вклопи во жлебот.

### Проверка

Агломерот (14) мора да биде во една линија со 0°-ознаката на скалата (30).

### Подесување

- Олабавете ја завртката (66) со крстест одвртувач и центрирајте го агломерот по должина на 0°-ознаката.
- Повторно зацврстете ја завртката.