# Příprava práce

Pro zaručení přesných řezů musíte po intenzivním použití zkontrolovat základní nastavení elektronářadí a případně je seřídit.
K tomu potřebujete zkušenosti a příslušný speciální nástroj.

Servisní středisko Bosch provádí tyto práce rychle a spolehlivě.

##

Dlouhé a těžké obrobky musejí být na volném konci podloženy nebo podepřeny.

Stůl pily lze pomocí prodloužení stolu pily (16) prodloužit vlevo nebo vpravo.

- Povolte upínací šroub (42).
- Vytáhněte prodloužení stolu pily (16) ven až na požadovanou délku.
- K zafixování prodloužení stolu pily znovu utáhněte upínací šroub (42).

Flexibilní násuvný systém opěrek obrobku (17) umožňuje spoustu variant prodloužení nebo rozšíření.

- Opěrku obrobku (17) zasuňte podle potřeby do uchycení (44) na elektrickém nářadí nebo do uchycení (45) druhé opěrky obrobku.

- Při přenášení nikdy nedržte elektrické nářadí za opěrky obrobku.
  Při přepravě elektrického nářadí používejte pouze přepravní zařízení.

##

Při řezání vertikálních pokosových úhlů musíte odstranit levou, resp. pravou nastavitelnou dorazovou lištu (19).

- Povolte křídlové šrouby (38).
- Odstraňte nastavitelnou dorazovou lištu (19).

Po řezání vertikálních pokosových úhlů nasaďte znovu nastavitelnou dorazovou lištu (19) a pevně utáhněte křídlové šrouby (38).

##

K zaručení optimální bezpečnosti práce musíte obrobek vždy pevně upnout.
Neřezejte obrobky, které jsou pro pevné upnutí příliš malé.

### Vertikální upevnění

- Přitlačte obrobek pevně k dorazovým lištám (18) a (19).
- Nasaďte dodanou šroubovou svěrku (20) do jednoho z určených otvorů (39).
- Povolte křídlový šroub (51) a nastavte šroubovou svěrku podle obrobku. Křídlový šroub opět utáhněte.
- Závitovou tyč (52) utáhněte, čímž upevníte obrobek.

### Vodorovná fixace

- Vyšroubujte křídlový šroub (53) a roztáhněte šroubovou svěrku.
- Nyní nasaďte „zmenšenou“ šroubovou svěrku (20) čepem (54) do jednoho z určených otvorů (28).
- Obrobek pevně přitlačte na stůl pily (29).
- Závitovou tyč (52) utáhněte, čímž upevníte obrobek.

### Uvolnění obrobku

- Pro uvolnění šroubové svěrky otáčejte závitovou tyčí (52) proti směru hodinových ručiček.