# Symbolit

Seuraavat symbolit voivat olla tärkeitä sähkötyökalun käytön yhteydessä. Opettele symbolit ja niiden merkitys. Symbolien oikean tulkinnan myötä pystyt käyttämään sähkötyökalua paremmin ja turvallisemmin.

Symbolit ja niiden merkitys
| Lasersäteily Älä tuijota säteeseen Kuluttajakäyttöön tarkoitettu luokan 2 laserlaite EN 50689:2021
| Pidä kädet poissa sahausalueelta, kun sähkötyökalu on käynnissä. Sahanterän koskettaminen aiheuttaa loukkaantumisvaaran.
| Käytä pölysuojainta.
| Käytä suojalaseja.
| Käytä kuulosuojaimia. Melu saattaa johtaa kuuroutumiseen.
| Vaaravyöhyke! Jos suinkin mahdollista, pidä kädet, sormet ja käsivarret poissa tältä alueelta.
| Pystysuuntaisen jiirikulman asettamiseksi sahausvartta on voitava liikuttaa esteettömästi. Lukituspainike vedetty ylös: voit asettaa pystysuuntaisia jiirikulmia. Lukituspainike painettu alas: asetettu pystysuuntainen jiirikulma lukitaan.
| Huomioi sahanterän mitat. Reiän halkaisijan täytyy sopia välyksettä teräkaraan. Jos sahassa täytyy käyttää supistuskappaleita, varmista, että supistuskappale sopii mitoiltaan sahanterän rungon paksuudelle, reiän halkaisijalle ja teräkaran halkaisijalle. Käytä mieluiten sahanterän mukana toimitettuja supistuskappaleita. Sahanterän halkaisijan täytyy vastata symbolissa ilmoitettua mittaa.
| Kun sahaat pystysuuntaisia jiirikulmia, vasen/oikea säädettävä ohjainkisko pitää irrottaa.