# Montage des pièces fournies

- Sortez avec précaution de l'emballage toutes les pièces fournies.
- Retirez intégralement le matériau d'emballage qui enveloppe l'outil électroportatif et les accessoires fournis.

- Pour vous faciliter le montage des pièces et éléments fournis, assurez-vous que l’outil électroportatif se trouve en position de transport.

## Montage des rallonges de table de sciage (voir figure A1)

Pour un élargissement supplémentaire de la table de sciage, il est possible de monter des rallonges à gauche et à droite de l’outil électroportatif.

- Dévissez les vis de blocage (43) des rallonges avec un tournevis cruciforme.
- Basculez l’outil électroportatif.
- Glissez des deux côtés de l’outil électroportatif les rallonges (16) jusqu’en butée dans les orifices prévus .
- Revissez ensuite les vis de blocage (43) dans les rallonges.

## Montage des appuis de pièce (voir figure A2)

Les appuis de pièce (17) peuvent être positionnés du côté gauche, du côté droit ou à l’avant de l’outil électroportatif. Le système d’emboîtement pratique offre de nombreuses possibilités d’extension vers les côtés ou vers l’avant (voir figure G).

- Emboîtez au gré des besoins les appuis de pièce (17) dans les logements (44) de l’outil électroportatif ou dans les logements (45) du second appui de pièce.

- Ne portez jamais l’outil électroportatif en le saisissant au niveau des appuis de pièce.
  Pour transporter l’outil électroportatif, ne le saisissez qu’au niveau des dispositifs de transport.