# Colocando em funcionamento

- Observe a tensão da rede! A tensão da corrente elétrica deve coincidir com a indicada na placa de identificação da ferramenta elétrica.

- Antes de serra, aperte bem o manípulo de fixação (12) e pressione o botão de travamento (13) para baixo. Caso contrário, a lâmina de serra pode emperrar na peça.

## Ligar (ver figura L)

- Para a colocação em funcionamento da ferramenta elétrica pressione primeiro o bloqueio de ligação (6). De seguida pressione totalmente o interruptor de ligar/desligar (35) e mantenha o mesmo pressionado.

Nota: Por motivos de segurança o interruptor de ligar/desligar (35) não pode ser travado, tem de permanecer continuamente pressionado durante o funcionamento.

## Desligar

- Para desligar solte o interruptor de ligar/desligar (35).