# Symboler

De efterfølgende symboler kan være af betydning for dit el-værktøj. Læg mærke til symbolerne og overhold deres betydning. En rigtig forståelse af symbolerne er med til at sikre en god og sikker brug af el-værktøjet.

Symboler og deres betydning
| Laserstråling Kig ikke ind i strålen Laserprodukt i klasse 2 til forbrugere EN 50689:2021
| Hold hænderne væk fra saveområdet, når el-værktøjet kører. Hvis du berører savklingen, kan du komme til skade.
| Brug støvmaske.
| Brug sikkerhedsbriller.
| Brug høreværn. Støjpåvirkning kan føre til tab af hørelse.
| Farligt område! Hold så vidt muligt hænder, fingre og arme væk fra dette område.
| For at du kan indstille vilkårlige lodrette geringsvinkel, skal værktøjsarmen kunne bevæges frit. Låseknap trukket opad: Der kan indstilles lodrette geringsvinkler. Låseknap trykket nedad: Den indstillede lodrette gerinvsvinkel bevares.
| Vær opmærksom på savklingens mål. Huldiameteren skal passe til værktøjsspindlen, og der må ikke være slør. Hvis det er nødvendigt at anvende et reduktionsstykke, skal du sikre, at reduktionsstykket er dimensioneret til stamklingetykkelsen og savklingens huldiameter samt værktøjsspindlens diameter. Anvend så vidt muligt det reduktionsstykke, der følger med savklingen. Savklingens diameter skal svare til oplysningerne på symbolet.
| Ved savning af lodrette geringsvinkler skal den justerbare anslagsskinne til venstre og højre fjernes.