# การปรับมุมเอียงในแนวตั้ง

ข้อต่อมุมในแนวตั้งสามารถปรับตั้งได้ในช่วงระหว่าง 45° (ด้านซ้าย) ถึง 45° (ด้านขวา)

เพื่อให้สามารถปรับมุมข้อต่อในแนวตั้งที่ใช้งานบ่อยได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ ตัวหยุดจึงถูกกำหนดไว้ที่มุม 0°, 22.5°, 33.9° และ 45°

##

- ถอดรางกั้นแบบปรับได้ด้านซ้าย (19)
- หมุนตัวหยุดด้านซ้าย (41) จนกระทั่งมุมข้อต่อมาตรฐานในแนวตั้ง 45° ล็อคเข้าที่ตรงเครื่องหมายลูกศร
  วิธีนี้ช่วยให้ช่วงการหมุนด้านซ้ายพร้อมใช้งานโดยสมบูรณ์
- ดึงปุ่มล็อค (13) ขึ้นด้านบน
- ใช้มือจับ (5) เลื่อนแขนเครื่องมือไปทางด้านซ้ายจนกระทั่งเข็มชี้มุม ชี้ไปที่มุมข้อต่อในแนวตั้งที่ต้องการ
- ถือแขนเครื่องมือไว้ในตำแหน่งดังกล่าว แล้วดันปุ่มล็อค (13) ลงด้านล่างอีกครั้ง

##

- ถอดรางกั้นแบบปรับได้ด้านขวา (19).
- หมุนตัวหยุดด้านขวา (41) จนกระทั่งมุมข้อต่อมาตรฐานในแนวตั้ง 45° ล็อคเข้าที่ตรงเครื่องหมายลูกศร
  วิธีนี้ช่วยให้ช่วงการหมุนด้านขวาพร้อมใช้งานโดยสมบูรณ์
- ดึงปุ่มล็อค (13) ขึ้นด้านบน
- หมุนสวิตช์ปรับตั้ง (21) ไปทางด้านซ้ายเล็กน้อย แล้วใช้มือจับ (5) เลื่อนแขนเครื่องมือไปทางด้านขวาจนกระทั่งเข็มชี้มุม ชี้ไปที่มุมข้อต่อในแนวตั้งที่ต้องการ
- ถือแขนเครื่องมือไว้ในตำแหน่งดังกล่าว แล้วดันปุ่มล็อค (13) ลงด้านล่างอีกครั้ง

##

- ถอดรางกั้นแบบปรับได้ด้านขวา/ด้านซ้าย (19)
- ดึงปุ่มล็อค (13) ขึ้นด้านบน

มุมข้อต่อมาตรฐาน 0°:

- หมุนสวิตช์ปรับตั้ง (21) ไปทางด้านซ้ายเล็กน้อย แล้วเลื่อนแขนเครื่องมือจากด้านขวาไปยังตำแหน่ง 0° จนกระทั่งได้ยินเสียงล็อคเข้าที่ที่ตำแหน่ง 0°
- ดันปุ่มล็อค (13) ลงด้านล่างอีกครั้ง

มุมข้อต่อมาตรฐาน 45°, 33.9° และ 22.5°:

- หมุนตัวหยุดด้านซ้ายหรือด้านขวา (41) จนกระทั่งมุมข้อต่อมาตรฐานในแนวตั้งที่ต้องการล็อคเข้าที่ตรงเครื่องหมายลูกศร
- เลื่อนแขนเครื่องมือไปทางด้านซ้ายจนสุด
  หรือ
  หมุนสวิตช์ปรับตั้ง (21) ไปทางด้านซ้ายเล็กน้อย แล้วใช้มือจับ (5) เลื่อนแขนเครื่องมือไปทางด้านขวาจนสุด
- ดันปุ่มล็อค (13) ลงด้านล่างอีกครั้ง