# Transport de l’outil électroportatif (voir figure Y)

Avant de transporter l’outil électroportatif, procédez comme suit :

- Desserrez la vis de blocage (1) (au cas où celle-ci serait serrée). Tirez le bras d’outil complètement vers l’avant et resserrez la vis de serrage.
- Assurez-vous que la butée de profondeur (22) est complètement poussée vers l’intérieur et que la vis d’ajustage (23) peut passer à travers l’évidement sans toucher la butée de profondeur lors du déplacement du bras d’outil.
- Placez l’outil électroportatif dans la position de transport.
- Enlevez tous les accessoires qui ne peuvent pas être fixés solidement à l’outil électroportatif et qui risquent donc de tomber. Transportez, si possible, les lames de scie encore inutilisées dans un conteneur fermé.
- Portez l’outil électroportatif par la poignée de transport (4) ou par les poignées encastrées (27) placées de chaque côté de la table.

- Pour transporter l’outil électroportatif, ne le saisissez qu’au niveau des dispositifs de transport, jamais au niveau des dispositifs de protection, rallonges ou appuis de pièce.