# Símbolos

## Europa

Los símbolos mostrados a continuación pueden ser de importancia en el uso de la herramienta eléctrica. Es importante que retenga en su memoria estos símbolos y su significado. La interpretación correcta de estos símbolos le ayudará a manejar mejor, y de forma más segura, la herramienta eléctrica.

Simbología y su significado
| Radiación láser No mire directamente al rayo Producto láser para consumidores de clase 2 EN 50689:2021
| Mantenga las manos alejadas del área de corte durante el funcionamiento de la herramienta eléctrica. Peligro de lesiones al tocar la hoja de sierra.
| Colóquese una máscara contra el polvo.
| Use gafas protectoras.
| Utilice orejeras. El ruido intenso puede provocar sordera.
| ¡Área de peligro! Mantenga manos, dedos y brazos alejados de esta zona.
| Para ajustar cualquier ángulo de inglete vertical, el brazo de la herramienta debe tener libertad de movimiento. Tecla de bloqueo presionada arriba: Pueden ajustarse ángulos de inglete verticales. Tecla de bloqueo presionada abajo: Se mantiene el ángulo de inglete vertical ajustado.
| Tenga en cuenta las dimensiones de la hoja de sierra. El orificio debe ajustar sin holgura en el husillo portaútiles. En caso de que sea necesaria la utilización de reductores, preste atención a que las dimensiones del reductor sean las adecuadas para el grosor del disco de soporte y el diámetro del orificio de la hoja de sierra, así como para el diámetro del husillo portaútiles. Utilice en lo posible los reductores suministrados con la hoja de sierra. El diámetro de la hoja de sierra debe corresponder a la indicación del símbolo.
| En el caso de aserrar ángulos de inglete verticales, se debe retirar el riel de tope regulable a izquierda o derecha.

## América Latina

Los símbolos mostrados a continuación pueden ser de importancia en el uso de la herramienta eléctrica. Es importante que retenga en su memoria estos símbolos y su significado. La interpretación correcta de estos símbolos le ayudará a manejar mejor, y de forma más segura, la herramienta eléctrica.

Simbología y su significado
| Radiación láser No mire en el haz de radiación Láser de la clase 2
| Mantenga las manos alejadas del área de corte durante el funcionamiento de la herramienta eléctrica. Peligro de lesiones al tocar la hoja de sierra.
| Colóquese una máscara contra el polvo.
| Use gafas protectoras.
| Utilice orejeras. El ruido intenso puede provocar sordera.
| ¡Área de peligro! Mantenga manos, dedos y brazos alejados de esta zona.
| Para ajustar cualquier ángulo de inglete vertical, el brazo de la herramienta debe tener libertad de movimiento. Tecla de bloqueo presionada arriba: Pueden ajustarse ángulos de inglete verticales. Tecla de bloqueo presionada abajo: Se mantiene el ángulo de inglete vertical ajustado.
| Tenga en cuenta las dimensiones de la hoja de sierra. El orificio debe ajustar sin holgura en el husillo portaútiles. En caso de que sea necesaria la utilización de reductores, preste atención a que las dimensiones del reductor sean las adecuadas para el grosor del disco de soporte y el diámetro del orificio de la hoja de sierra, así como para el diámetro del husillo portaútiles. Utilice en lo posible los reductores suministrados con la hoja de sierra. El diámetro de la hoja de sierra debe corresponder a la indicación del símbolo.
| En el caso de aserrar ángulos de inglete verticales, se debe retirar el riel de tope regulable a izquierda o derecha.