# Pavaizduoti prietaiso elementai

Pavaizduotų sudedamųjų dalių numeriai atitinka elektrinio įrankio schemos numerius.

(1) | Traukiamojo įtaiso fiksuojamasis varžtas
(2) | Traukiamasis įtaisas
(3) | Įspėjamasis lazerio spindulio ženklas
(4) | Rankena prietaisui nešti
(5) | Rankena
(6) | Įjungimo-išjungimo jungiklio įjungimo blokatorius
(7) | Apsauginis gaubtas
(8) | Slankusis apsauginis gaubtas
(9) | Montavimo kiaurymės
(10) | Įstatomoji plokštelė
(11) | Įstrižo pjūvio kampo (horizontalioje plokštumoje) fiksuojamasis klavišas
(12) | Fiksuojamoji rankenėlė įstrižo pjūvio kampui užfiksuoti (horizontalioje plokštumoje)
(13) | Įstrižo pjūvio kampo (vertikalioje plokštumoje) fiksuojamasis klavišas
(14) | Įstrižo pjūvio kampo žymeklis (horizontalioje plokštumoje)
(15) | Įpjovos standartiniam įstrižo pjūvio kampui (horizontalioje plokštumoje)
(16) | Pjovimo stalo ilginamoji dalis
(17) | Ruošinio atramaA)
(18) | Fiksuotas atraminis bėgelis
(19) | Reguliuojamas atraminis bėgelis
(20) | Veržtuvas
(21) | Reguliavimo ratukas 0° įstrižo pjūvio kampui (vertikalioje plokštumoje)
(22) | Gylio ribotuvas
(23) | Gylio ribotuvo reguliavimo varžtas
(24) | Šešiabriaunis raktas
(25) | Transportavimo apsauga
(26) | Atrama vienodo ilgio ruošiniams
(27) | Išėmos prietaisui nešti
(28) | Kiaurymės tvirtinimui horizontalioje padėtyje
(29) | Pjovimo stalas
(30) | Įstrižo pjūvio kampo skalė (horizontalioje plokštumoje)
(31) | Apsauga nuo apvirtimo
(32) | Slydimo ratukas
(33) | Suklio fiksatorius
(34) | Lazerio spindulio išėjimo anga
(35) | Įjungimo-išjungimo jungiklis
(36) | Lazerio įjungimo-išjungimo jungiklis (pjūvio linijoms žymėti)
(37) | Pjuvenų išmetimo anga
(38) | Sparnuotasis varžtas reguliuojamam atraminiam bėgeliui fiksuoti
(39) | Kiaurymės veržtuvui
(40) | Atraminis varžtas dešiniajam įstrižo pjūvio kampo diapazonui (vertikalioje plokštumoje)
(41) | Atrama standartiniam įstrižo pjūvio kampui 45°, 22,5° ir 33,9° (vertikalioje plokštumoje)
(42) | Pjovimo stalo ilginamosios dalies prispaudžiamasis varžtas
(43) | Pjovimo stalo ilginamosios dalies apsauginis varžtas
(44) | Išėma ruošinio atramai (ant elektrinio įrankio)
(45) | Išėma antrai ruošinio atramai (ant ruošinio atramos)
(46) | Dulkių surinkimo maišelis
(47) | Varžtas su vidiniu šešiakampiu pjūklo diskui tvirtinti
(48) | Prispaudžiamoji jungė
(49) | Pjūklo diskas
(50) | Vidinė prispaudžiamoji jungė
(51) | Sparnuotasis varžtas srieginio strypo aukščiui priderinti
(52) | Srieginis strypas
(53) | Veržtuvų sparnuotasis varžtas
(54) | Veržtuvų kumštelis
(55) | Įstrižo pjūvio kampo žymeklis (vertikalioje plokštumoje)
(56) | Įstrižo pjūvio kampo skalė (vertikalioje plokštumoje)
(57) | Vienodo ilgio ruošinių atramos prispaudžiamasis varžtas
(58) | Atramos vienodo ilgio ruošiniams kreipiamasis bėgelis
(59) | Sparnuotasis varžtas atramos vienodo ilgio ruošiniams kreipiamajam bėgeliui užfiksuoti
(60) | Įstatomosios plokštelės varžtai
(61) | Lazerio padėties nustatymo reguliuojamasis varžtas
(62) | Trikampis kampainis
(63) | Atraminis varžtas 0° įstrižo pjūvio kampui (vertikalioje plokštumoje)
(64) | Atraminio bėgelio varžtai su vidiniu šešiabriauniu
(65) | Kampo žymeklio varžtas (vertikalioje plokštumoje)
(66) | Kampo žymeklio varžtas (horizontalioje plokštumoje)

A)

  Yra ne visuose, tam tikrai šaliai gaminamuose modeliuose.