# راه اندازی و نحوه کاربرد دستگاه

- به ولتاژ برق شبکه توجه کنید! ولتاژ منبع جریان برق باید با مقادیر موجود بر روی برچسب ابزار الکتریکی مطابقت داشته باشد.

- پیچ تثبیت را قبل از اره کاری (12) محکم کنید و دکمه قفل کننده (13) را به پایین فشار دهید. در غیر این صورت امکان گیر کردن تیغه اره در قطعه کار وجود دارد.

## روشن کردن (رجوع کنید به تصویر L)

- برای راه اندازی، دستگاه برقی، ابتدا دکمه قفل (6). را فشار دهید و سپس کلید روشن/خاموش (35) را تا انتها فشار دهید و نگه دارید.

نکته: بنا به دلایل ایمنی، کلید قطع و وصل (35) را نمی توان تثبیت و قفل کرد، بلکه آنرا باید در حین کار همواره در حالت فشرده نگهداشت.

## خاموش كردن

- برای خاموش کردن کلید قطع و وصل (35) را رها کنید.