# Prepravná poistka (pozri obrázok E)

Prepravná poistka (25) umožňuje jednoduchšiu manipuláciu s elektrickým náradím pri preprave na rôzne miesta používania.

## Odblokovanie elektrického náradia (pracovná poloha)

- Zatlačte rameno nástroja za rukoväť (5) trochu smerom dole, aby ste uvoľnili prepravnú poistku (25).
- Vytiahnite prepravnú poistku (25) celkom smerom von.
- Pomaly posúvajte rameno nástroja smerom hore.

## Zaistenie elektrického náradia (prepravná poloha)

- Uvoľnite aretačnú skrutku (1), ak aretuje ťahacie zariadenie (2). Potiahnite rameno náradia úplne dopredu a na zaaretovanie ťahacieho zariadenia opäť dotiahnite aretačnú skrutku.
- Vytiahnite nastavovaciu skrutku (23) celkom nahor.
- Na zaaretovanie rezacieho stola (29) utiahnite aretačnú rukoväť (12).
- Otáčajte rameno náradia pomocou rukoväti (5) nadol dovtedy, kým sa nebude dať prepravná poistka (25) zatlačiť úplne dovnútra.

Rameno nástroja je teraz bezpečne zaaretované na prevoz.