# Temel ayarların kontrolü ve ayarlanması

Hassas kesme işleminin güvenceye alınabilmesi için yoğun kullanımdan sonra elektrikli el aletinin temel ayarlarını kontrol etmelisiniz ve gerekiyorsa ayarları yeniden yapmalısınız.
Bunun için deneyime ve özel aletlere ihtiyacınız vardır.

Bosch Müşteri Servisi bu işlemi hızlı ve güvenilir biçimde yapar.

##

- Elektrikli el aletini çalışma konumuna getirin.
- Testere tezgahını (29) çentiğe kadar (15) 0° için çevirin. Kol çentiğe hissedilir biçimde oturmalıdır.
- Kilitleme düğmesini (13) yukarı doğru çekin.
- Ayar düğmesini (21) hafifçe sola çevirin ve alet kolunu sağdan 0° pozisyonuna duyulabilir şekilde oturana kadar 0° pozisyonuna döndürün.
- Kilitleme düğmesine (13) tekrar basın.

### Kontrol (bkz. resim T1)

- 90° açılı üçgeni (62) testere bıçağı (49) ile aynı hizada olacak şekilde testere tezgahı (29) ve testere bıçağı arasına testere tezgahı (29) üzerine yerleştirin.

Açılı üçgenin kolu testere bıçağı (49) aynı hizada olmalıdır.

### Ayarlama (bkz. resim T2)

- Destek cıvatasının karşı somununu (63) piyasada bulunan bir halka anahtar veya çatal anahtarla gevşetin.
- Destek cıvatasını (63), açılı üçgen kolunun (62) tüm uzunluğu boyunca testere bıçağı ile aynı hizada olacak şekilde içeri veya dışarı çevirin.
- Kilitleme düğmesine (13) tekrar basın.
- Ardından dayanak vidasının karşı somununu (63) tekrar sıkın.

Açı göstergesi (55) ayarlama işleminden sonra ölçeklendirmenin 0° işareti (56) ile aynı çizgide değilse, vidayı (65) piyasada bulunan bir yıldız tornavida ile gevşetin ve açı göstergesini 0° işareti boyunca doğrultun (bkz. resim W).

##

- Elektrikli el aletini çalışma konumuna getirin.
- Testere tezgahını (29) çentiğe kadar (15) 0° için çevirin. Kol çentiğe hissedilir biçimde oturmalıdır.
- Sağ ayarlanabilir dayama rayını (19) çıkarın.
- Sağ dayanağı (41) standart gönye açısı 45° ok işaretinde kavrama yapıncaya kadar çevirin.
- Kilitleme düğmesini (13) yukarı doğru çekin.
- Ayar düğmesini (21) sola çevirin ve tutamaktaki (5) alet kolunu gidebildiği kadar sağa döndürün.

### Kontrol (bkz. resim U1)

- 45° açılı üçgeni (62) testere bıçağı (49) ile aynı hizada olacak şekilde testere tezgahı (29) ve testere bıçağı arasına testere tezgahı üzerine yerleştirin.

Açılı üçgenin kolu testere bıçağı (49) aynı hizada olmalıdır.

### Ayarlama (bkz. resim U2)

- Destek cıvatasının karşı somununu (40) piyasada bulunan bir halka anahtar veya çatal anahtarla gevşetin.
- Destek cıvatasını (40), açılı üçgen kolunun (62) tüm uzunluğu boyunca testere bıçağı ile aynı hizada olacak şekilde içeri veya dışarı çevirin.
- Kilitleme düğmesine (13) tekrar basın.
- Ardından dayanak vidasının karşı somununu (40) tekrar sıkın.

Eğer açı göstergesi (55) ayarlama işleminden sonra skalanın 45° işareti (56) ile aynı çizgide değilse, önce bir kez daha dikey gönye açısını 0° ve açı göstergesini kontrol edin. Daha sonra 45° dikey gönye açısının ayarını kontrol edin.

##

- Elektrikli el aletini taşıma konumuna getirin.
- Eğer sıkılmış durumda ise sabitleme topuzunu (12) gevşetin.
- Kilit düğmesine (11) basın ve testere tezgahını (29) 0° için çentiğe (15) çevirin.
- Kilitleme düğmesini (11) tekrar serbest bırakın. Testere tezgahı belirgin bir şekilde çentiğe oturmalıdır.
- Ayarlanabilir durdurma raylarını çıkarın (19).

### Kontrol etme (bkz. Resim V1)

- 90° açılı üçgeni (62) testere bıçağı (49) ile aynı hizada olacak şekilde testere tezgahı (18) ve testere bıçağı arasına testere tezgahı (29) üzerine yerleştirin.

Açılı üçgenin kolu dayama rayı ile aynı hizada olmalıdır.

### Ayarlama (bkz. resim V2)

- Bütün iç altıgen vidaları (64) aletle birlikte teslim edilen iç altıgen anahtarla (24) gevşetin.
- Dayama rayını (18) açılı üçgen bütün uzunluğu boyunca hizaya gelecek biçimde çevirin.
- Vidaları tekrar sıkın.

##

- Kilitleme düğmesini (13) yukarı doğru çekin.
- Ayar düğmesini (21) hafifçe sola çevirin ve alet kolunu sağdan 0° pozisyonuna duyulabilir şekilde oturana kadar 0° pozisyonuna döndürün.
- Kilitleme düğmesine (13) tekrar basın.

### Kontrol

Açı göstergesi (55) skalanın (56) 0° işareti ile aynı doğrultuda olmalıdır.

### Ayarlama

- Vidayı (65) bir yıldız tornavida ile gevşetin ve açı göstergesini ilgili 0° işareti boyunca hizalayın.
- Vidayı tekrar sıkın.

##

- Elektrikli el aletini çalışma konumuna getirin.
- Testere tezgahını (29) çentiğe kadar (15) 0° için çevirin. Kol çentiğe hissedilir biçimde oturmalıdır.

### Kontrol

Açı göstergesi (14) skalanın (30) 0° işareti ile aynı doğrultuda olmalıdır.

### Ayarlama

- Vidayı (66) bir yıldız tornavida ile gevşetin ve açı göstergesini ilgili 0° işareti boyunca hizalayın.
- Vidayı tekrar sıkın.