# การติดตั้งส่วนประกอบแต่ละชิ้น

- นำ‌ชิ้นส่วน‌ทั้งหมด‌ที่จัดส่ง‌มาออกจาก‌หีบห่อ‌อย่าง‌ระมัดระวัง
- นำ‌วัสดุหีบห่อทั้งหมด‌ออกจาก‌เครื่องมือไฟฟ้า‌และ‌อุปกรณ์‌ประกอบ‌ที่‌จัดส่งมา

- เพื่อให้การทำงานง่ายขึ้นเมื่อประกอบชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ให้มา ตรวจสอบให้แน่ใจว่า เครื่องมือไฟฟ้าอยู่ในตำแหน่งการขนส่ง

## การติดตั้งส่วนต่อขยายโต๊ะเลื่อย (ดูภาพประกอบ A1)

ท่านสามารถติดตั้งส่วนต่อขยายโต๊ะเลื่อยทั้งบริเวณด้านซ้ายและด้านขวาของเครื่องมือไฟฟ้าเพื่อขยายโต๊ะเลื่อยให้กว้างขึ้นได้

- ขันสกรูนิรภัย (43) โดยใช้ไขควงหัวแฉกจากส่วนต่อขยายโต๊ะเลื่อย
- เอียงเครื่องมือไฟฟ้า
- เลื่อนส่วนต่อขยายโต๊ะเลื่อย (16) ทั้งสองด้านของเครื่องมือไฟฟ้าเข้าไปในรูเจาะที่กำหนดไว้จนสุด
- ขันสกรูนิรภัย (43) เข้าไปในส่วนต่อขยายโต๊ะเลื่อยอีกครั้งเพื่อป้องกันไม่ให้ดึงออกได้

## ติดตั้งอุปกรณ์หนุนชิ้นงาน (ดูภาพประกอบ A2)

สามารถจัดตำแหน่งอุปกรณ์หนุนชิ้นงาน (17) ซ้าย ขวาหรือด้านหน้าที่เครื่องมือไฟฟ้า ระบบปลั๊กอินที่ยืดหยุ่นช่วยให้คุณขยายหรือขยายรูปแบบได้หลากหลาย (ดูภาพประกอบ G)

- เสียบอุปกรณ์หนุนชิ้นงาน (17) ส่วนรองรับ (44) ที่เครื่องมือไฟฟ้าหรือในส่วนรองรับ (45) ของอุปกรณ์หนุนชิ้นงานที่สอง

- อย่า‌หิ้ว‌เครื่องมือ‌ไฟฟ้า‌ตรงอุปกรณ์หนุนชิ้นงาน
  ขนย้าย‌เครื่องมือ‌ไฟฟ้าด้วยอุปรณ์‌สำหรับ‌ขนย้าย‌เท่านั้น