# Ustawianie pionowych kątów cięcia

Pionowy kąt cięcia można ustawić w zakresie od 45° (po lewej stronie) do 45° (po prawej stronie).

Do szybkiego i precyzyjnego ustawiania często używanych pionowych kątów cięcia przewidziano ograniczniki dla kątów 0°, 22,5°, 33,9° i 45°.

##

- Wyjąć lewą przestawną szynę oporową (19).
- Obrócić lewy ogranicznik (41), aż standardowy pionowy kąt cięcia 45° zaskoczy przy oznaczeniu strzałką.
  Dzięki temu do dyspozycji jest całkowity zakres ruchu po lewej stronie.
- Pociągnąć przycisk blokujący (13) do góry.
- Trzymając za rękojeść (5), przesunąć głowicę w lewo, aż wskaźnik kąta cięcia wskaże żądany pionowy kąt cięcia.
- Przytrzymać głowicę w tej pozycji i ponownie nacisnąć przycisk blokujący (13) do dołu.

##

- Wyjąć prawą przestawną szynę oporową (19).
- Obrócić prawy ogranicznik (41), aż standardowy pionowy kąt cięcia 45° zaskoczy przy oznaczeniu strzałką.
  Dzięki temu do dyspozycji jest całkowity zakres ruchu po prawej stronie.
- Pociągnąć przycisk blokujący (13) do góry.
- Obrócić pokrętło regulacyjne (21) lekko w lewo i trzymając za rękojeść (5) przechylić głowicę w prawo, aż wskaźnik kąta cięcia wskaże żądany pionowy kąt cięcia.
- Przytrzymać głowicę w tej pozycji i ponownie nacisnąć przycisk blokujący (13) do dołu.

##

- Zdjąć prawą/lewą przestawną szynę oporową (19).
- Pociągnąć przycisk blokujący (13) do góry.

Standardowy kąt cięcia 0°:

- Obrócić pokrętło regulacyjne (21) lekko w lewo i przechylić głowicę od prawej strony przez pozycję 0°, aż w sposób słyszalny zaskoczy w pozycji 0°.
- Ponownie nacisnąć przycisk blokujący (13) do dołu.

Standardowe kąty cięcia 45°, 33,9° i 22,5°:

- Obrócić prawy lub lewy ogranicznik (41), aż żądany standardowy pionowy kąt cięcia zaskoczy przy oznaczeniu strzałką.
- Przechylić głowicę do oporu w lewo.
  lub
  Obrócić pokrętło regulacyjne (21) lekko w lewo i trzymając za rękojeść (5), przechylić głowicę do oporu w prawo.
- Ponownie nacisnąć przycisk blokujący (13) do dołu.