# Innstilling av horisontal gjæringsvinkel

- Sett elektroverktøyet i arbeidsstilling.

## Stille inn horisontal standardgjæringsvinkel (se bilde J)

Det er hakk(15) på sagbordet, beregnet for rask og nøyaktig innstilling av horisontale gjæringsvinkler som brukes ofte:

venstre | høyre
--- | ---
0°
45°; 22,5°; 15° | 15°; 22,5°; 45°

- Løsne låseknappen (12) hvis den er strammet.
- Trykk låseknappen (11) ned, og drei sagbordet (29) mot venstre eller høyre med fikseringsknappen helt til vinkelindikatoren (14) viser den ønskede horisontale standardgjæringsvinkelen.
- Slipp låseknappen (11) igjen. Sagbordet må låses merkbart i hakket.
- Stram fikseringsknappen (12) igjen.

## Stille inn ønsket horisontal gjæringsvinkel

Den horisontale gjæringsvinkelen kan stilles inn i et område fra 47° (venstre side) til 52° (høyre side).

- Løsne låseknappen (12) hvis den er strammet.
- Trykk låseknappen (11) ned, og drei sagbordet (29) mot venstre eller høyre med fikseringsknappen helt til vinkelindikatoren (14) viser den ønskede horisontale gjæringsvinkelen.
- Slipp låseknappen (11) igjen.
- Stram fikseringsknappen (12) igjen.