# การติดตั้งแบบประจำที่‌หรือ‌แบบคล่องตัว

- เพื่อ‌ควบคุม‌เครื่อง‌ให้ได้‌อย่าง‌ปลอดภัย ก่อน‌ใช้งานต้องติดตั้ง‌เครื่อง‌บน‌พื้นผิว‌ที่‌มั่นคง‌และ‌ราบ‌เสมอกัน (ต. ย. เช่น โต๊ะ‌ทำงาน‌ของ‌ช่าง)

##

- ยึด‌เครื่องมือ‌ไฟฟ้า‌เข้ากับ‌พื้นผิว‌ทำงาน‌ด้วย‌สกรูยึด‌ที่‌เหมาะสม สำหรับการยึดให้ใช้รู (9)

หรือ

- หนีบฐาน‌ของ‌เครื่องมือ‌ไฟฟ้า‌‌‌เข้ากับ‌พื้นผิว‌ทำงาน‌‌ให้‌แน่นด้วย‌แคลมป์ยึดวัสดุ‌ที่มี‌จำหน่าย‌ทั่วไป

##

โต๊ะเลื่อย GTA ของ บ๊อช มี‌ขา‌ที่‌ปรับ‌ความสูง‌ได้จึง‌สามารถ‌ค้ำพยุง‌เครื่องมือ‌ไฟฟ้า‌‌บน‌ทุกพื้นผิว แท่นรองรับชิ้นงานของ‌โต๊ะเลื่อย‌ใช้‌สำหรับ‌รองรับ‌ชิ้นงาน‌ที่มี‌ขนาดยาว

- ‌อ่าน‌คำเตือน‌เพื่อ‌ความ‌ปลอดภัย‌และ‌คำสั่ง‌ทั้งหมด‌ที่‌แนบมา‌กับ‌โต๊ะ‌เลื่อย การ‌ไม่‌ปฏิบัติ‌ตาม‌คำเตือน‌เพื่อ‌ความ‌ปลอดภัย‌และ‌คำสั่ง‌อาจ‌เป็น‌สาเหตุ‌ให้‌ถูก‌ไฟฟ้า‌ดูด เกิด‌ไฟไหม้ และ/‌หรือ‌ได้รับ‌บาดเจ็บ‌อย่าง‌ร้ายแรง

- ต่อ‌โต๊ะ‌เลื่อยอย่างถูกต้อง‌ก่อน‌ติดตั้ง‌เครื่องมือ‌ไฟฟ้า จำเป็น‌ต้อง‌ต่อ‌ให้‌เรียบร้อย‌ถูกต้อง‌เพื่อ‌หลีกเลี่ยง‌อันตราย‌จากการ‌ล้มคว่ำ

- ติดตั้ง‌เครื่องมือ‌ไฟฟ้า‌‌ใน‌ตำแหน่ง‌ขนย้ายบน‌โต๊ะทำงาน

##

ในบางกรณีที่ไม่สามารถติดตั้งเครื่องมือไฟฟ้าบนพื้นผิวทำงานที่ราบเรียบและมั่นคงได้ ท่านสามารถตั้งเครื่องโดยใช้ขาหนุนกันเอียงเป็นการชั่วคราว

- หากไม่ใช้ขาหนุนกันเอียง เครื่องมือไฟฟ้าจะตั้งอยู่อย่างไม่ปลอดภัยและอาจพลิกคว่ำได้โดยเฉพาะเมื่อเลื่อยมุมเอียงมากสุดในแนวนอนและ/หรือแนวตั้ง

- หมุนขาหนุนกันเอียง (31) เข้าหรือออกจนเครื่องมือไฟฟ้าตั้งตรงบนพื้นผิวทำงาน