# Nastavitev vodoravnih zajeralnih kotov

- Električno orodje namestite v delovni položaj.

## Nastavitev vodoravnega zajeralnega kota (glejte sliko J)

Za hitro in natančno nastavitev vodoravnih zajeralnih kotov, ki jih pogosto uporabljate so na rezalni mizi ustvarjene zareze (15):

levo | desno
--- | ---
0°
45°; 22,5°; 15° | 15°; 22,5°; 45°

- Če je pritrdilni zatič (12) privit, ga odvijte.
- Vzvod za blokado (11) potisnite navzdol in rezalno mizo (29) s pritrdilnim zatičem zavrtite v levo ali desno, dokler kazalnik kota (14) ne kaže želenega standardnega vodoravnega zajeralnega kota.
- Vzvod za blokado (11) znova izpustite. Rezalna miza se mora občutno zaskočiti v zarezo.
- Pritrdilni zatič (12) ponovno privijte.

## Nastavitev poljubnih vodoravnih zajeralnih kotov

Vodoravni zajeralni kot se lahko nastavi v območju med 47° (levo) in 52° (desno).

- Če je pritrdilni zatič (12) privit, ga odvijte.
- Vzvod za blokado (11) potisnite navzdol in rezalno mizo (29) z pritrdilnim zatičem zavrtite v levo ali desno, dokler kazalnik kota (14) ne kaže želenega vodoravnega zajeralnega kota.
- Vzvod za blokado (11) znova izpustite.
- Pritrdilni zatič (12) ponovno privijte.