# Nastavenie vertikálneho uhla zošikmenia

Vertikálny uhol zošikmenia sa dá nastavovať v rozsahu od 45° (na ľavej strane) až po 45° (na pravej strane).

Na rýchle a presné nastavenie často používaných vertikálnych uhlov zošikmenia sú určené dorazy pre uhly 0°, 22,5°, 33,9° a 45°.

##

- Odoberte ľavú nastaviteľnú dorazovú lištu (19).
- Otáčajte ľavý doraz (41), kým na označení šípkou nezaskočí požadovaný štandardný vertikálny uhol zošikmenia 45°.
  Takto budete mať k dispozícii celý ľavý otočný rozsah.
- Potiahnite aretačné tlačidlo (13) smerom hore.
- Otočte rameno nástroja za rukoväť (5) tak, aby ukazovateľ uhla zobrazoval požadovaný vertikálny uhol zošikmenia.
- Podržte rameno nástroja v tejto polohe a aretačné tlačidlo (13) zatlačte znova nadol.

##

- Odoberte pravú nastaviteľnú dorazovú lištu (19).
- Otáčajte pravý doraz (41), kým na označení šípkou nezaskočí požadovaný štandardný vertikálny uhol zošikmenia 45°.
  Takto budete mať k dispozícii celý pravý otočný rozsah.
- Potiahnite aretačné tlačidlo (13) smerom hore.
- Otočte nastavovací gombík (21) mierne doľava a otočte rameno nástroja rukoväťou (5) doprava tak, aby ukazovateľ uhla ukazoval želaný vertikálny uhol zošikmenia.
- Podržte rameno nástroja v tejto polohe a aretačné tlačidlo (13) zatlačte znova nadol.

##

- Odoberte pravú/ľavú nastaviteľnú dorazovú lištu (19).
- Potiahnite aretačné tlačidlo (13) smerom hore.

Štandardný uhol zošikmenia 0°:

- Otočte nastavovací gombík (21) mierne doľava a otočte rameno nástroja sprava na polohu 0° tak, aby počuteľne zaskočilo do polohy 0°.
- Aretačné tlačidlo (13) opäť zatlačte nadol.

Štandardné uhly zošikmenia 45°, 33,9° a 22,5°:

- Otáčajte ľavý alebo pravý doraz (41), kým na označení šípkou nezaskočí požadovaný štandardný vertikálny uhol zošikmenia.
- Otočte rameno nástroja až na doraz doľava.
  alebo
  Otočte nastavovací gombík (21) mierne doľava a otočte rameno nástroja rukoväťou (5) až na doraz doprava.
- Aretačné tlačidlo (13) opäť zatlačte nadol.