# 调整垂直斜切角度

垂直斜切角度可在45度（左侧）至45度（右侧）之间调整。

为了能够快速且精准地设定经常使用的垂直斜切角度，在0°、22.5°、33.9°和45°上有限制器。

##

- 取下左侧活动式挡轨(19)。
- 旋转左侧限制器(41)，直至垂直标准斜切角度45°卡在箭头标识上。
  这样就可以使用整个左侧翻转范围。
- 向上拉动锁定键(13)。
- 握住手柄(5)向左摆动机臂，直至角度指示器指在需要的垂直斜切角度上。
- 让机臂保持在这个位置，并重新向下按压锁定键(13)。

##

- 取下右侧活动式挡轨(19)。
- 旋转右侧限制器(41)，直至垂直标准斜切角度45°卡在箭头标识上。
  这样就可以使用整个右侧翻转范围。
- 向上拉动锁定键(13)。
- 略微向左旋转调整钮(21)，握住手柄(5)向右摆动机臂，直至角度指示器指在需要的垂直斜切角度上。
- 让机臂保持在这个位置，并重新向下按压锁定键(13)。

##

- 取下右侧/左侧活动式挡轨(19)。
- 向上拉动锁定键(13)。

标准斜切角度0°：

- 略微向左旋转调整钮(21)，将机臂从右侧摆动到0°位置上方，直至听到其卡在0°位置上。
- 重新向下按压锁定键(13)。

标准斜切角度45°、33.9°和22.5°：

- 旋转左侧或右侧限制器(41)，直至所需垂直标准斜切角度卡在箭头标识上。
- 将机臂向左摆动到限制器。
  或
  略微向左旋转调整钮(21)，握住手柄(5)将机臂向右摆动到限制器。
- 重新向下按压锁定键(13)。