# Atskirų dalių montavimas

- Tiekiamas dalis atsargiai išimkite iš pakuotės.
- Nuo elektrinio prietaiso ir kartu tiekiamos papildomos įrangos nuimkite visas pakavimo medžiagas.

- Kad lengviau būtų montuoti kartu tiekiamus prietaiso elementus, elektrinis įrankis turi stovėti transportavimo padėtyje.

## Pjovimo stalo ilginamųjų dalių montavimas (žr. A1 pav.)

Norėdami papildomai pailginti pjovimo stalą, galite primontuoti pjovimo stalo ilginamąsias dalis ne tik kairėje, bet i dešinėje elektrinio įrankio pusėje.

- Apsauginius varžtus (43) kryžminiu atsuktuvu išsukite iš pjovimo stalo ilginamųjų dalių.
- Paverskite elektrinį įrankį.
- Stumkite pjovimo stalo ilginamąsias dalis (16) abejose elektrinio įrankio pusėse į specialias kiaurymes iki atramos.
- Apsaugai nuo ištraukimo apsauginius varžtus (43) vėl įsukite į pjovimo stalo ilginamąsias dalis.

## Ruošinio atramų montavimas (žr. A2 pav.)

Ruošinio atramas (17) galima montuoti kairėje, dešinėje arba priekyje ant elektrinio įrankio. Dėl lanksčios įstatymo sistemos galima didelė ilginimo ir platinimo variantų įvairovė (žr. G pav.).

- Priklausomai nuo poreikio, ruošinio atramas (17) įstatykite į elektriniame įrankyje esančias išėmas (44) arba į antroje ruošinio atramoje esančias išėmas (45).

- Elektrinio įrankio niekada neneškite laikydami už ruošinio atramų .
  Elektriniam įrankiui transportuoti naudokite tik transportavimo įtaisus.