# Montaż poszczególnych elementów

- Ostrożnie rozpakować dostarczone elementy.
- Usunąć całe opakowanie z elektronarzędzia i dostarczonego wraz z nim osprzętu.

- Podczas montażu elementów urządzenia należy wziąć pod uwagę, że elektronarzędzie znajduje się w położeniu transportowym.

## Montaż przedłużek stołu pilarskiego (zob. rys. A1)

Aby dodatkowo poszerzyć stół pilarski, można zarówno z prawej, jak i z lewej strony elektronarzędzia zamontować przedłużki stołu pilarskiego.

- Wykręcić śruby zabezpieczające (43) za pomocą wkrętaka krzyżakowego z przedłużek stołu pilarskiego.
- Przechylić elektronarzędzie.
- Wsunąć przedłużki stołu pilarskiego (16) po obu stronach elektronarzędzia do oporu, w przeznaczone do tego celu otwory.
- W celu zabezpieczenia przed wysunięciem należy ponownie wkręcić śruby zabezpieczające (43) w przedłużki stołu pilarskiego.

## Montaż blatu stołu (zob. rys. A2)

Blaty stołu (17) można umieścić po lewej stronie, po prawej stronie lub z przodu elektronarzędzia. Elastyczny system mocowania umożliwia wiele wariantów wydłużania i poszerzania stołu (zob. rys. G).

- W zależności od potrzeby wsunąć blat stołu (17) w mocowania (44) na elektronarzędziu lub w mocowania (45) drugiego blatu stołu.

- Nie wolno przenosić elektronarzędzia, trzymając je za blaty stołu.
  Podczas transportu elektronarzędzia należy używać wyłącznie elementów transportowych.