# نحوه تنظیم زاویه مورب افقی

- ابزار برقی را در وضعیت کار قرار دهید.

## تنظیم زاویه های فارسی افقی استاندارد (رجوع کنید به تصویر J)

برای تنظیم سریع ودقیق، زاویه برش‌های مورب افقی، که اغلب مورد استفاده قرار می‌گیرند، این زوایا به صورت شیار‌هایی(15) بر روی میز اره از پیش در نظر گرفته شده‌اند:

چپ | راست
--- | ---
‎0°‎
‎45°‎؛ ‎22,5°‎؛ ‎15°‎ | ‎15°‎؛ ‎22,5°‎؛ ‎45°‎

- پیچ تثبیت (12) را در صورت محکم بودن، شل کنید.
- دکمه قفل کننده (11) را به پایین فشار دهید و میز اره (29) را از محل پیچ تثبیت به سمت چپ یا راست بچرخانید، تا نشانگر زاویه (14)، زاویه مورب افقی استاندارد مورد نظر را نشان دهد.
- دکمه قفل کننده (11) را دوباره رها کنید. میز اره باید کاملاً به طور محسوس در داخل شیار جا بیفتد.
- پیچ تثبیت (12) را دوباره محکم کنید.

## تنظیم زاویه مورب افقی دلخواه

زاویه مورب افقی را می توان در محدوده ‎47°‎ (از سمت چپ) تا 52‎°‎ (از سمت راست) تنظیم کرد.

- پیچ تثبیت (12) را در صورت محکم بودن، شل کنید.
- دکمه قفل کننده (11) را به پایین فشار دهید و میز اره (29) را از محل پیچ تثبیت به سمت چپ یا راست بچرخانید، تا نشانگر زاویه (14)، زاویه مورب افقی استاندارد مورد نظر را نشان دهد.
- دکمه قفل کننده (11) را دوباره رها کنید.
- پیچ تثبیت (12) را دوباره محکم کنید.