# Semboller

Aşağıdaki semboller elektrikli el aletinizi kullanırken önemli olabilir. Lütfen sembolleri ve anlamlarını zihninize iyice yerleştirin. Sembollerin doğru yorumu elektrikli el aletini daha iyi daha güvenli kullanmanıza yardımcı olur.

Semboller ve anlamları
| Lazer ışını Işının içine bakmayın Sınıf 2 tüketici lazer ürünü EN 50689:2021
| Elektrikli el aleti çalışır durumda iken ellerinizi kesme alanına uzatmayın. Testere bıçağına temas ederseniz yaralanma tehlikesi ortaya çıkar.
| Koruyucu toz maskesi kullanın.
| Koruyucu gözlük kullanın.
| Kulak koruması kullanın. Çalışırken çıkan gürültü kalıcı işitme kayıplarına neden olabilir.
| Tehlikeli alan! Ellerinizi, parmaklarınızı veya kollarınızı mümkün olduğu kadar bu alandan uzak tutun.
| Herhangi bir dikey gönye açısını ayarlamak için, alet kolu serbestçe hareket edebilmelidir. Kilitleme düğmesi yukarı doğru çekilir: Dikey gönye açıları ayarlanabilir. Kilitleme düğmesi aşağı doğru bastırılır: Ayarlanan dikey gönye açısı korunur.
| Testere bıçağının ölçülerine dikkat edin. Testere bıçağının delik çapı arada boşluk kalmadan alet miline uymalıdır. Redüktör parçalarının kullanılması gerekli olduğunda, redüktör parçası ölçülerinin testere bıçağı kalınlığına, delik çapına ve uç mili çapına uygun olmasına dikkat edin. Mümkün olduğu kadar testere bıçağı ile birlikte teslim edilen redüktör parçalarını kullanın. Testere bıçağı çapı sembol üzerindeki veriye uymalıdır.
| Dikey gönye açılarında testereleme yaparken, sol veya sağ ayarlanabilir durdurma rayı çıkarılmalıdır.