# Montagem de componentes individuais

- Retire todas as peças fornecidas cuidadosamente das respetivas embalagens.
- Remova todo o material de embalagem da ferramenta elétrica e dos acessórios fornecidos.

- Para facilitar o trabalho na montagem dos elementos dos aparelhos fornecidos, certifique-se de que a ferramenta elétrica se encontra na posição de transporte.

## Montar os prolongamentos da mesa de serra (ver figura A1)

Para o conjunto de extensão da mesa de serra adicional pode montar um prolongamento da mesa de serra tanto do lado esquerdo como direito na ferramenta elétrica.

- Desaperte o parafuso de retenção (43) do prolongamento da mesa de serra com uma chave de fenda em cruz.
- Incline a ferramenta elétrica.
- Desloque o prolongamento da mesa de serra (16) nos dois lados da ferramenta elétrica até ao batente nos furos previstos para o efeito.
- Para proteção contra extração, volte a apertar o parafuso de retenção (43) no prolongamento da mesa de serra.

## Montar o apoio para as peças (ver figura A2)

Os apoios para as peças (17) podem ser posicionados à esquerda, à direita ou à frente na ferramenta elétrica. O sistema de encaixe flexível permite uma ampla gama de variantes de prolongamento ou alargamento (ver figura G).

- Consoante a necessidade, insira o apoio para as peças (17) nos encaixes (44) na ferramenta elétrica ou nos encaixes (45) do segundo apoio para as peças.

- Nunca transporte a ferramenta elétrica pelos apoios para as peças.
  Ao transportar a ferramenta elétrica utilize apenas os dispositivos de transporte.