# Transportni osigurač (videti sliku E)

Transportni osigurač (25) omogućuje lakše rukovanje električnim alatom prilikom transporta do različitih mesta upotrebe.

## Oslobađanje osiguranja električnog alata (radna pozicija)

- Pritisnite dršku električnog alata (5) malo nadole, kako biste rasteretili osiguranje transporta (25).
- Izvucite osiguranje transporta (25) skroz napolje.
- Premestite krak alata polako na gore.

## Obezbeđivanja električnog alata (transportna pozicija)

- Olabavite zavrtanj za fiksiranje (1) ukoliko zateže vučni mehanizam (2). Ručicu alata povucite napred do kraja i radi blokiranja vučnog mehanizma pritegnite ponovo zavrtanj za fiksiranje.
- Zavrnite zavrtanj za podešavanje (23) skroz nagore.
- Za blokadu postolja testere, zategnite (29) točak za fiksiranje (12).
- Zakrećite ručicu alata držeći za dršku (5) nadole sve dok transportni osigurač (25) ne budete mogli da utisnete do kraja.

Krak alata je sada sigurno blokiran za transport.