# Điều Chỉnh Góc Vát Ngang

- Đặt máy ở vào tư thế hoạt động.

## Điều chỉnh góc vát ngang tiêu chuẩn (xem hình J)

Mấu khóa trên bàn cưa được thiết kế để điều chỉnh nhanh và chính xác các góc vát ngang thường được sử dụng (15):

Trái | bên phải
--- | ---
0°
45°; 22,5°; 15° | 15°; 22,5°; 45°

- Nới lỏng núm khóa (12) trong trường hợp đã được siết chặt.
- Nhấn nút khóa (11) xuống dưới và xoay bàn cưa (29) bằng núm khóa sang trái hoặc phải cho đến khi bộ chỉ báo góc (14) hiển thị góc xiên ngang mong muốn.
- Nhả lại nút khóa (11). Bàn cưa phải ăn khớp vào mấu khóa.
- Siết chặt núm khóa (12) lại như trước.

## Điều chỉnh góc xiên ngang bất kỳ

Có thể điều chỉnh góc vát ngang trong phạm vi từ 47 (phía bên trái) đến 52 (phía bên phải).

- Nới lỏng núm khóa (12) trong trường hợp đã được siết chặt.
- Nhấn nút khóa (11) xuống dưới và xoay bàn cưa (29) bằng núm khóa sang trái hoặc phải cho đến khi bộ chỉ báo góc (14) hiển thị góc xiên ngang mong muốn.
- Nhả lại nút khóa (11).
- Siết chặt núm khóa (12) lại như trước.