# Dikey gönye açısının ayarlanması

Dikey gönye açısı 45° (sol) ile 45° (sağ) arasında ayarlanabilir.

Sık kullanılan dikey gönye açılarını hızla ve hassas biçimde ayarlayabilmek için 0°, 22,5°, 33,9° ve 45° açılar için dayanaklar öngörülmüştür.

##

- Ayarlanabilir sol dayama rayını (19) çıkarın.
- Sol dayamağı (41) dikey standart gönye açısı 45° ok işaretinde kavrama yapıncaya kadar çevirin.
  Bu sayede sola dönebilen ürün yelpazesinin tamamı kullanılabilir hale gelir.
- Kilitleme düğmesini (13) yukarı doğru çekin.
- Alet kolunu tutamaktan (5) sola doğru, açı göstergesi istenen dikey gönye açısını gösterinceye kadar döndürün.
- Alet kolunu bu konumda tutun ve kilitleme düğmesine (13) tekrar basın.

##

- Sağ ayarlanabilir dayama rayını (19) çıkarın.
- Sağ dayamağı (41) dikey standart gönye açısı 45° ok işaretinde kavrama yapıncaya kadar çevirin.
  Bu, tüm sağa döndürülebilir ürün yelpazesinin mevcut olduğu anlamına gelir.
- Kilitleme düğmesini (13) yukarı doğru çekin.
- Ayar düğmesini (21) hafifçe sola çevirin ve açı göstergesi istenen dikey gönye açısını gösterene kadar tutamaktaki (5) alet kolunu sağa döndürün.
- Alet kolunu bu konumda tutun ve kilitleme düğmesine (13) tekrar basın.

##

- Sağ/sol ayarlanabilir durdurma rayını sökün (19).
- Kilitleme düğmesini (13) yukarı doğru çekin.

Standart gönye açısı 0°:

- Ayar düğmesini (21) hafifçe sola çevirin ve alet kolunu sağdan 0° pozisyonuna duyulabilir şekilde oturana kadar 0° pozisyonuna döndürün.
- Kilitleme düğmesine (13) tekrar basın.

Standart gönye açısı 45°, 33,9° ve 22,5°:

- Sol veya sağ dayamağı (41) ok işaretinde istenen dikey standart açısı kavrama yapıncaya kadar sola vaya sağa çevirin.
- Alet kolunu gidebildiği kadar sola döndürün.
  veya
  Ayar düğmesini (21) hafifçe sola çevirin ve tutamaktaki (5) alet kolunu gidebildiği kadar sağa döndürün.
- Kilitleme düğmesine (13) tekrar basın.