# Pracovní pokyny

##

Laserový paprsek vám ukazuje čáru řezu pilového kotouče. Díky tomu můžete obrobek pro řezání nastavit přesně do správné polohy bez otevření kyvného ochranného krytu.

- Laserový paprsek zapněte pomocí spínače (36).
- Ryskou na obrobku vyrovnejte středově podle laserové čáry.

Upozornění: Před řezáním zkontrolujte, zda je čára řezu stále správně zobrazená. Paprsek laseru se může přemístit např. vlivem vibrací při intenzivním použití.

##

Maximální obrobky:

Horizontální pokosový úhel | Vertikální pokosový úhel | Výška × šířka [mm]
--- | --- | ---
0° | 0° | 90 × 310
45° | 0° | 90 × 210
0° | 45° (vlevo) | 45 × 310
45° | 45° (vlevo) | 45 × 210
0° | 45° (vpravo) | 35 × 310
45° | 45° (vpravo) | 35 × 210

Minimální obrobky (= všechny obrobky, které lze pomocí dodané šroubové svěrky (20) upnout vlevo nebo vpravo od pilového kotouče): 130 × 50 mm (délka × šířka)

Maximální hloubka řezu (0°/0°): 90 mm

##

Pro jednoduché řezání stejně dlouhých obrobků můžete použít délkový doraz (26).

- Povolte upínací šroub (57) a nastavte délkový doraz (26) ve vodicí liště (58) na požadovanou délku obrobku.
- Upínací šroub (57) znovu utáhněte.

Delší obrobky:

- Povolte křídlový šroub (59) a vytáhněte vodicí lištu (58) až na doraz ven.
- Křídlový šroub opět utáhněte (59).
- Nastavte délkový doraz (26) na požadovanou délku obrobku.

Řezání bez délkového dorazu:

- Povolte upínací šroub (57) a posuňte délkový doraz (26) ve vodicí liště (58) úplně ven.
- Otočte délkový doraz o 90° tak, aby byl zarovnaný s dorazovou lištou (18).
- Upínací šroub (57) znovu utáhněte.

##

Hloubkový doraz se musí přestavit, pokud chcete řezat drážku.

- Natočte hloubkový doraz (22) směrem ven.
- Rameno nářadí za rukojeť (5) přemístěte do požadované polohy.
- Přešroubujte seřizovací šroub (23), až se konec šroubu dotýká hloubkového dorazu (22).
- Nástrojové rameno uveďte pomalu nahoru.

##

Při řezání obloukovitých nebo kruhových obrobků je musíte zabezpečit zvláště proti vyklouznutí. Na čáře řezu nesmí vzniknout žádná mezera mezi obrobkem, dorazovou lištou a stolem pily.

Je‑li to nutné, musíte zhotovit speciální uchycení.

##

Vkládací deska (10) se může po delším používání elektrického nářadí opotřebit.

Vadnou vkládací desku vyměňte.

- Uveďte elektrické nářadí do pracovní polohy.
- Vyšroubujte šrouby (60) běžně prodávaným křížovým šroubovákem a odstraňte starou vkládací desku (10).
- Vložte novou vkládací desku a opět utáhněte šrouby (60).